2019년 하반기

전기공사 표준시장단가

적용 공종 및 단가

2019. 12.

산 업 통 상 자 원 부

□  목  차  □

제1장. 총칙	1

제2장. 전기공사 표준시장단가 적용 공종단가

A. 송전설비공사(130공종)	5

B. 변전설비공사(76공종)	29

C. 배전설비공사(230공종)	53

D. 공동주택설비공사(132공종)	84

【 참 고 자 료 】

1. 2019년 적용 전기공사 조정계수	100

2. 예정가격작성기준 (계약예규)	102

3. 전기공사 표준시장단가 관리규정	122

제1장 총칙

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및「예정가격작성기준(2018. 6. 7. 기획재정부 계약예규 제380호) 제3장 표준시장단가에의한예정가격작성 제38조(직접공사비) 제4항」, 「전기공사 표준시장단가 관리규정(산업통상자원부훈령 제124호 2018.3.16.)」에 의하여 전기공사 표준시장단가 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체,「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조제1항 각호의 공공기관,「지방공기업법」상의 지방공기업 (이하 “발주기관”이라 한다) 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 전기공사의	예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 전기공사의 예정가격을 작성함에 있어서 본 표준시장단가를 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등의 전기공사는 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 공공기관(공기업□준정부기관□기타공공기관)등 장의 책임 하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 표준시장단가에 적용단가가 제시되지 않은 공종 또는 적용단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이 일치하지 않는 경우(써포트 및 지지물 설치개수가 많고, 부속자재비가 많이 소요되는 특수한 시공등)에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 현장조건 및 작업조건 등에 따라 단가의 할증이 필요한 경우 세부공종별 단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 다음 각 호의 할증을 적용하고, 추가적인 할증이   필요한 경우는 표준품셈 「제1장 적용기준」중 1-11-2(건물 층수별 할증률),  1-11-3(지세별 할증률), 1-11-4(지형별 할증률),  1-11-5(위험 할증률), 1-11-6(기타 할증률)을 적용할 수 있다.

① 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따라 노무비를 할증

② 도서지구(본토에서 인력동원파견시)에서는 노무비를 50%까지 할증

③ 공항(공항에서 1일 비행기 이착륙횟수 20회 이상) 지역에서는 50%, 군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 노무비를 20%까지 할증

④  PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 노무비를 25%까지 할증

⑤ 지하 4m이하 작업의 경우 노무비의 10%할증

(4) 표준시장단가에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 표준시장단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 표준시장단가에 재료비가 제외된 공종은 별도의 재료비 단가를 산출하여 적용할 수 있다. 단 재료비, 노무비가 포함된 단가는 각각 분리 적용할 수 없다.

(6) 표준시장단가의 공종코드는 「전기공사 표준시장단가 관리규정」제6조 제1항 제1호와 관련하여 전기공사 수량산출기준지침을 활용한다.

1-4 공통적용사항

(1) 적용단가는 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비(재료할증분 포함),  직접노무비, 직접공사경비(기계경비), 공구손료를 포함하며, 단위는 “원”으로 한다.

(2) 적용단가의 단가정의에 명시된 일반건축이라 함은 공동주택을 제외한 모든 건축물을 포함한다.

(3) 적용단가는 계약시점 단가를 전기공사비지수를 활용하여 시간차 보정한 단가이다.

(4) 이 적용단가는 2019년 12월 04일부터 예정가격을 작성하는 사업에 적용한다.

제2장. 전기공사 표준시장단가 적용공종 및 단가

A. 송전설비공사  ---------------- 130공종

1. 가공송전설비공사 ----------  96공종

2. 지중송전설비공사 ----------  34공종

B. 변전설비공사  ----------------  76공종

C. 배전설비공사  ---------------- 230공종

D. 공동주택설비공사  ------------ 132공종

A. 송전설비공사  ---------------- 130공종

1. 가공송전설비공사 ---------- 96공종

2. 지중송전설비공사 ---------- 34공종

1. 가공송전설비공사 – 96공종

중분류 A	공통공사

■AA12****** 가설공사(1) - 특정임시시설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AA12612000	임시 항공장애등	-	조	84,851	97.00%
AA12811000	가설작업대	2톤/㎡이하	㎡	23,251	97.00%

【단가정의】

① 임시항공장애등 설치 및 철거 비용을 포함한다.

② 임시항공장애등 단가는 항공법을 적용받지 않는 작업, 경광등 및 조류 퇴치 등에 적용한다.

③ 가설작업대는 손료를 별도 계상한다.

④ 가설작업대가 2톤/㎡초과시 2톤/㎡이하 단가의 120% 적용하며 해체는 80%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■AA13****** 가설공사(1) - 특정가설물

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AA13101100	강관 비계매기	보통, 30m이하	㎡	14,023	98.00%
AA13512000	강재 발받침	쌍줄/외줄	㎡	15,470	92.00%
AA13513110	강재 발받침	철탑발받침, 인력	톤	995,182	97.00%
AA13513120	강재 발받침	철탑발받침, 기계	톤	867,673	79.00%
AA13514000	강재 발받침	지선	개소	92,900	90.00%
AA13515100	강재발받침	보호망 설치 및 철거, 경간 50m 미만	㎡	1,319,127	97.00%
AA13515200	강재발받침	보호망 설치 및 철거, 경간 50~100m	㎡	1,648,909	97.00%

【단가정의】

① 임시가설물에 소요되는 강재발받침/지선 설치, 강관 비계매기 및 철거 비용을 포함한다.

② 철탑발받침 보호망의 설치 및 철거 비용은 제외한다.

③ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 B	지지물 및 애자공사

■AB1******* 철탑분류

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB11220000	철탑 분류	강관, 인력	톤	188,764	97.00%
AB12220000	철탑 분류	앵글형, 인력	톤	208,187	97.00%

【단가정의】

① 철탑 조립전 평탄한 장소에서 자재를 규격별로 분류하는 작업으로써 중량은 실소요 물량으로 산출한다.

② 기중기 사용시에는 기계경비를 별도로 계상한다.

③ 철탑 볼트류 분류는 제외한다.

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용한다.

⑤ 이 단가는 손료 및 재료비를 제외한다.

■AB1******* 철탑조립

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB11310000	철탑 조립	강관형, 기계	톤	933,851	69.00%
AB12310000	철탑 조립	앵글형, 기계	톤	854,234	82.00%
AB12320000	철탑 조립	앵글형, 인력	톤	1,006,177	97.00%

【단가정의】

① 조립 중량은 실소요 물량으로 산출하되 승강기 레일 및 타워피팅 물량도 합산한다.

② 각종 표시찰 설치를 포함한다.

③ 강재 현장가공시 구멍뚫기, 항공순시 번호찰, 철탑 볼트풀림방지너트 설치를 제외한다.

④ 강관형 기계조립은 타워 크레인 40톤 사용 기준이고 앵글형 기계조립은 하이드로 크레인 50톤 사용 기준이며, 장비사용료가 포함된 단가이다.

⑤ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용한다.

⑦ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■AB3******* 관형지지물

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB32000000	관형지지물	조립, 기계	톤	258,681	44.00%

【단가정의】

① 중량은 실소요 물량으로 산출하되 승강기 레일 및 타워피팅 물량도 합산한다.

② 각종 표시찰 설치를 포함한다.

③ 강재 현장가공시 구멍뚫기, 항공순시번호찰, 볼트풀림방지너트 설치를 제외한다.

④ 크레인 50톤 사용기준이며 장비사용료가 포함된 단가이다.

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■AB4******* 지지물 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB46000000	지지물 부속설비	항공순시 번호찰	개	102,047	97.00%
AB47100000	추락방지시설	철탑도장 작업자용	기	541,649	97.00%
AB49000000	철탑번호찰	-	매	20,888	97.00%

【단가정의】

① 고소작업 할증을 포함한다.

② 항공순시 번호찰은 345kV 이하 산형강철탑에 적용하며, 수직구명줄 4개, 수평구명줄 4개 이상 설치하는 작업을 기준으로 한다.

③ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■AB6******* 애자

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB61511000	현수애자	154kV, 현수, 1련	련	99,445	97.00%
AB61512000	현수애자	154kV, 현수, 2련	련	179,002	97.00%
AB61521000	현수애자	154kV, 내장, 1련	련	116,495	97.00%
AB61522000	현수애자	154kV, 내장, 2련	련	194,164	97.00%
AB61541100	현수애자	154kV, 잠바서포트, 폴리머, 1련	련	77,025	97.00%
AB61611300	현수애자	345kV, 복도체, 현수, 1련	련	160,561	97.00%
AB61611400	현수애자	345kV, 4도체, 현수, 1련	련	216,481	97.00%
AB61612300	현수애자	345kV, 복도체, 현수, 2련	련	289,010	97.00%
AB61612400	현수애자	345kV, 4도체, 현수, 2련	련	389,665	97.00%
AB61621300	현수애자	345kV, 복도체, 내장, 1련	련	192,674	97.00%
AB61621400	현수애자	345kV, 4도체, 내장, 1련	련	259,776	97.00%
AB61622300	현수애자	345kV, 복도체, 내장, 2련	련	321,123	97.00%
AB61622400	현수애자	345kV, 4도체, 내장, 2련	련	432,962	97.00%

【단가정의】

① 애자조립, 청소, 소운반, 점검, 절연시험 등을 포함한다.

② 애자금구류, 아킹혼, 아킹링 및 쉴드링 설치를 포함한다.

③ 66kV는 154kV의 60% 적용, 폴리머애자는 85%를 적용한다.

④ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

⑤ 철거 80%, 재사용 철거 100% 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■AB6******* 애자

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB71211000	애자련 교체	복도체, 410㎟이하, 1C, 현수, 1련	련	1,554,194	97.00%

【단가정의】

① 애자련교체 신공법 적용(압축미수반) 기준이다.

② 3상중 1상(1련) 교체시 현수 1/3, 내장 1/6을 적용하며, 단도체 2련애자장치 (현수,내장) 및 복도체 2련현수 애자장치에서 2련중 1련만 교체시 2련단가의 90%를 적용한다. (단, 복도체 2련내장 애자장치에서 1련만 교체시는 60% 적용)

③ 1련현수 철거후 2련현수 설치 및 1련내장 철거후 2련내장 설치시는 1련 단가의   110% 적용한다.

④ 복도체 현수 2련은 110% 적용한다.

⑤ 금구류만 교체시, 애자 낱개 교체시, 아킹혼 취부 병행시에도 상기단가 적용한다.

⑥ 폴리머애자는 85%를 적용한다.

⑦ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 C	전선 및 케이블공사

■ AC1******* 송전가공전선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC11210100	전력선 연선	단도체, 330㎟, 1C	㎞	9,498,793	97.00%
AC11220100	전력선 긴선	단도체, 330㎟, 1C, 내장	기	6,697,703	97.00%
AC11230100	전력선 긴선	단도체, 330㎟, 1C, 현수	기	1,371,063	97.00%
AC11310100	전력선 연선	단도체, 410㎟, 1C	㎞	9,893,692	97.00%
AC11320100	전력선 긴선	단도체, 410㎟, 1C, 내장	기	7,075,870	97.00%
AC11330100	전력선 긴선	단도체, 410㎟, 1C, 현수	기	1,417,710	97.00%
AC12210100	전력선 연선	복도체, 330㎟, 1C	㎞	19,613,704	97.00%
AC12220100	전력선 긴선	복도체, 330㎟, 1C, 내장	기	10,688,677	97.00%
AC12230100	전력선 긴선	복도체, 330㎟, 1C, 현수	기	1,904,750	97.00%
AC12310100	전력선 연선	복도체, 410㎟, 1C	㎞	20,918,266	97.00%
AC12320100	전력선 긴선	복도체, 410㎟, 1C, 내장	기	11,044,454	97.00%
AC12330100	전력선 긴선	복도체, 410㎟, 1C, 현수	기	2,181,742	97.00%
AC12410100	전력선 연선	복도체, 480㎟, 1C	㎞	21,812,582	97.00%
AC12420100	전력선 긴선	복도체, 480㎟, 1C, 내장	기	11,323,417	97.00%
AC12430100	전력선 긴선	복도체, 480㎟, 1C, 현수	기	2,485,444	97.00%
AC13410100	전력선 연선	4도체, 480㎟, 1C	㎞	36,048,005	97.00%
AC13420100	전력선 긴선	4도체, 480㎟, 1C, 내장	기	19,555,148	97.00%
AC13430100	전력선 긴선	4도체, 480㎟, 1C, 현수	기	2,317,357	97.00%

【단가정의】

① 1회선 보통지세 기준이며, 장력 조정, 연선은 가지선 설치, Arm보강 등을 포함한다.

② 드럼장 및 엔진장 조성품은 포함한다. 다만, 각종 장비(전선 Puller, Tensioner, Winch, 크레인 등)사용료는 별도 계상한다.

③ 동시작업시 2회선 180%, 3회선 260%, 4회선 340%, 6회선 500%를 적용한다.

④ 기존전선을 연선와이어로 이용한 전선교체시 연선 120%, 긴선은 150%를 적용(철       거 및 설치 포함)하며, 전선교체 구간의 끝단에 위치하여 편측만 긴선철거 및 긴       선작업이 시행되는 철탑의 경우는 긴선품의 75% 적용

⑤ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

⑥ 1회선 중 일부 소도체만 작업할 경우 작업대상 소도체수를 1회선당 소도체수로 나눈 비율 적용한다.

⑦ 수평배열 120%, 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용한다.

⑧ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AC2******* 가공지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC23200000	가공지선 긴선	ACSR 97㎟, 현수	기	248,627	97.00%
AC23300000	가공지선 긴선	ACSR 97㎟, 내장	기	1,023,594	97.00%
AC24200000	가공지선 긴선	ACSR 65㎟, 현수	기	197,660	97.00%
AC24300000	가공지선 긴선	ACSR 65㎟, 내장	기	782,094	97.00%

【단가정의】

① 가공지선 1조, 보통지구 기준으로 장력조정품은 포함한다.

② 특수개소(장경간)과 장비(Engine, Winch) 사용료는 별도 계상한다.

③ 2회선 동시 설치(가선)는 180%를 적용한다.

④ 철거 50%, 재사용 철거는 80%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AC5******* 가공전선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC55110000	스페이서 댐퍼	복도체용	개	32,347	97.00%
AC55130000	스페이서 점퍼	복도체용	개	16,345	97.00%
AC55210000	스페이서 댐퍼	4도체용	개	53,905	97.00%
AC55230000	스페이서 점퍼	4도체용	개	27,155	97.00%
AC55310000	스페이서 댐퍼	6도체용	개	79,868	97.00%
AC55330000	스페이서 점퍼	6도체용	개	39,934	97.00%
AC55420000	상간 스페이서	단도체용	개	886,892	97.00%
AC56300000	스토크브릿지(S.B) 댐퍼	7㎏(12,14LBS), 보통	개	50,909	97.00%
AC57100000	베이트댐퍼 및 크립	보통	개	47,271	97.00%

【단가정의】

① 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

② 철거의 경우 80%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 D	조명 및 배선기구공사

■ AD1******* 항공장애등

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AD11241000	항공장애표시등	철탑용 2등, 보통	조	987,136	97.00%

【단가정의】

① 전원/제어용 분전반 설치는 포함한다.(기초는 제외한다)

② 항공장애등교체 125%, 등기구 또는 조작함교체 30%, 케이블교체 50%를 적용한다.

③ 1등용은 90%, 3등용은 115%, 4등용은 130%를 적용한다.

④ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 100%를 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 F	접지 및 내뢰설비공사

■ AF1******* 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AF13111000	침상접지봉	ø14×1,000L이하	개	30,544	97.00%

【단가정의】

① 접지선 연결, 접속, 단자처리, 정상 접지저항 측정을 포함한다.

② 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AF2******* 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AF23040500	접지선	150㎟	m	4,420	97.00%
AF24020000	접지선 접속	접속 및 단자설치, 압축(압축슬리브)	개	38,997	97.00%
AF24811500	가공지선 접지선접속 및 단자설치	접속, C형 슬리브, 95㎟초과, 150㎟이하, 압축취부(단자)	개	45,656	97.00%

【단가정의】

① 접지선 연결, 접속, 단자처리를 포함한다.

② 정상 접지저항 측정 포함하며, 과도 접지저항 측정은 별도 계상한다.

③ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AF4******* 가공지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AF42110100	가공지선 연선	ACSR 65㎟, 1조	㎞	2,084,736	97.00%
AF43110100	가공지선 연선	ACSR 97㎟, 1조	㎞	2,504,295	97.00%
AF43210000	항공장애표시구	-	개	166,522	97.00%
AF44110100	가공지선 연선	ACSR 120㎟, 1조	㎞	2,504,295	97.00%
AF44120100	가공지선 긴선	ACSR 120㎟, 1조, 내장	㎞	1,027,529	97.00%
AF44130100	가공지선 긴선	ACSR 120㎟, 1조, 현수	㎞	294,283	97.00%

【단가정의】

① 긴선 단가에는 SB댐퍼 및 베이트댐퍼 크립 설치를 포함한다.

② 항공장애표시구에는 아마로드 설치를 포함한다.

③ 동시작업시 2조 180%, 3조 260%를 적용한다.

④ 기존 가공지선을 연선와이어로 이용한 가공지선 교체시 연선의 135%, 긴선의

150%를 적용한다.(철거 및 설치 포함)

⑤ 기존 송전선로에서 연선작업 없이 이도 및 장력조정 등 긴선 철거 및 설치작업이 시       행되는 공종은 가공지선 긴선단가를 적용하고, 내장 편측작업시 압축수반 75%, 압축 미       수반 30%, 철탑(선로)간 전선공중이동 작업시 압축수반 75%, 압축 미수반             45%를 적용하며, 현수크램프 위치변경 작업시는 150%를 적용한다.

⑥ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용한다.

⑧ 가선 장비손료는 별도 계상한다.

⑨ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 G	시설유지공사

■ AG2******* 가공송전설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AG25200000	철탑 보강	154kV	톤	3,922,563	97.00%
AG25300000	철탑 보강	345kV	톤	2,655,711	97.00%
AG26210000	볼트풀림방지너트 설치	앵글형	ton	44,443	97.00%
AG26220000	볼트풀림방지너트설치	관형주	ton	6,462	97.00%
AG26230000	볼트풀림방지너트 설치	강관형	ton	44,443	97.00%
AG26400000	강재구멍뚫기	지상	개	7,235	97.00%
AG26500000	강재구멍뚫기	주상, 18㎜이하	개	12,059	97.00%
AG26600000	강재구멍뚫기	주상, 18㎜초과	개	24,240	97.00%
AG28100000	철탑부지정비	-	㎡	674	97.00%

【단가정의】

① 철탑보강할 부분의 본조임을 포함하고, 가설비는 별도 계상한다.

② 철탑보강은 철탑형별 및 회선별 제한 없이 적용하며, 철거는 50%를 적용한다.

③ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

④ 철탑부지정비는 절성토, 잔토, 다짐을 제외한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AG3******* 가공송전설비(3)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AG31000100	낙뢰표시기	-	㎡	41,232	97.00%
AG32010000	접지저항 측정	정상 또는 과도	기	57,994	97.00%
AG32020000	접지저항 측정	정상 및 과도 동시	기	75,394	97.00%
AG33120100	부식방지도장	2회, 관형주, 강관철탑	㎡	12,050	97.00%
AG33220000	항공표시도장	2회, 앵글형	㎡	18,511	97.00%
AG33220100	항공표시도장	2회, 관형주, 강관철탑	㎡	12,138	97.00%
AG33320000	환경친화도장	2회, 앵글형	㎡	16,009	97.00%
AG35010000	피뢰기 설치	154kV, 내장	조	188,729	97.00%
AG35120000	피뢰기 설치	154kV, 현수	조	210,282	97.00%
AG35210000	피뢰기 설치	345kV, 내장	조	274,687	97.00%
AG35220000	피뢰기 설치	345kV, 현수	조	315,424	97.00%

【단가정의】

① 항공표시도장 단가는 전정 도장이며, 항공표시 5/9상부인 경우에는 115%를 적용한다.

② 접지저항 측정은 전압에 구분없이 적용한다.

③ 철거 80%, 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 H	부대공사(1)

■ AH1******* 측량 및 지반조사

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AH12130000	공사측량	345kV, 보통	㎞	1,596,231	97.00%
AH12420000	공사측량	154kV, 보통	㎞	1,207,308	97.00%

【단가정의】

① 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

② 산복측량은 제외한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

2. 지중송전설비공사 – 33공종

중분류 A	공통공사

■AA1******* 가설공사(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AA12610000	교통정리원	-	hr	15,256	100.00%

【단가정의】

① 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 B	지지물 및 애자공사

■ AB2******* 철구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB22000000	기기가대	-	ton	1,555,667	97.00%

【단가정의】

① 케이블처리실, 전력구, 케이블헤드 등에 설치하는 기기가대에 적용한다.

② 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기 및 앵커볼트 취부를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 C	전선 및 케이블공사

■ AC3******* 전력케이블

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC31414100	전력케이블	154kV XLPE 1,200㎟, 관로, 기계	km	30,670,852	95.27%
AC31514100	전력케이블	154kV XLPE 2,000㎟, 관로, 기계	km	36,567,644	95.39%

【단가정의】

① 지중케이블 포설은 1공 1선 관로식에 적용하며, Al, Cu 도체는 공용으로 적용한다.

② 2공 동시는 180%, 3공은 260%, 4공은 340%를 적용한다.

③ 기계장비는 윈치 10톤 기준으로, 제경비와 잡재료비는 포함한다.

④ 소운반, 작업준비, 케이블 절단, 유압감시 조정은 포함한다.

⑤ 지세별 할증률 및 현장 교통정리원은 별도 적용하며, 맨홀 내 양수작업 필요 시 별도 계상한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AC4******* 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC41462100	케이블 종단접속	154kV XLPE 1,200㎟, EBG	선	12,072,838	94.79%
AC41462200	케이블 종단접속	154kV XLPE 2,000㎟, EBG	선	13,530,337	94.79%

【단가정의】

① 소운반 및 준비작업을 포함하고, 기계경비는 별도 계상한다.

② 케이블 종단접속은 1선 기준으로 잡재료비를 포함하며, 기중종단함 설치의 경우 140%를 적용한다.

③ 지세별 할증률 및 현장 교통정리원은 별도 적용하며, 맨홀 내 양수작업 필요 시 별도 계상한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AC6******* 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC61110000	써포트	3m이하	개	8,630	97.00%
AC61120000	써포트	3m초과	개	14,540	97.00%
AC61210100	행거	일반형	개	4,547	97.00%
AC61220100	행거	사각형	개	5,387	97.00%
AC61310000	크리트	상하고정	개	9,113	97.00%
AC61320000	크리트	하부받침	개	4,557	97.00%
AC61400000	앙카볼트	-	개	12,798	97.00%
AC61500000	케이블 금구류	행거안전캡	개	553	97.00%
AC63200000	절연통 보호장치	시스보호장치(SVL)	개	111,185	97.00%
AC67100000	피복절연내력시험	-	경간	692,876	97.00%
AC67200000	유류저항시험	-	급유구간	601,932	97.00%
AC67300000	가스정수시험	-	급유구간	1,203,865	97.00%
AC67470000	급유조정	-	급유구간	590,267	97.00%
AC67511300	절연내력 시험	154kV, AC 절연 연결장치 적용	BAY	14,601,289	97.00%

【단가정의】

① 써포트는 앵커볼트 설치를 포함하며, 행거는 행거안전캡 설치를 제외한다.

② 시스보호장치는 한 장소에 매 1개 추가마다 80%를 가산한다.

③ 지세별 할증률 및 현장 교통정리원은 별도 적용하며, 맨홀 내 양수작업 필요 시 별도 계상한다.

④ 시험은 1회선 시험 기준이며, 피복절연내력 시험은 크로스본드 구간을 경간으로 산출한다.

⑤ 154kV AC 절연내력시험은 지중 1BAY 3상(1회선) 기준이며, 상 단위로 적용할 경우 시험 1회 추가마다 50%씩 가산(시험 추가마다 발전기, 내전압시험기 또는 절연연결장치 사용시간은 1.5hr씩 별도계상)

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 F	접지 및 내뢰설비공사

■ AF2******* 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AF24040000	접지선	접속 및 단자설치, 볼트체결형	개	8,858	97.00%

【단가정의】

① 접지선 연결, 접속, 단자처리를 포함한다.

② 정상 접지저항 측정 포함하고, 과도 접지저항 측정은 별도 계상한다.

③ 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 G	시설 유지 공사

■ AG4******* 지중송전설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AG41331100	접속함 부분방전 측정	154kV, 기타방식, IJ	개소	429,111	93.00%
AG41332100	접속함 부분방전 측정	154kV, 박전극방식, IJ	개소	852,123	93.00%
AG42311000	관로구방수장치	삽입형	개	59,281	97.00%
AG42331000	실링가스켓	100mm이하	개	22,668	97.00%
AG42332000	실링가스켓	200mm이하	개	23,318	97.00%
AG42333000	실링가스켓	200mm초과	개	26,510	97.00%

【단가정의】

① 부분방전 측정은 3상 1회선 1개소 측정 기준으로 잡재료비가 포함된 단가이고,   장비손료는 별도 계상한다.

② EB-A, EB-G의 경우 120%c를 적용하고, 동일장소 회선 증가 시 2회선 180%, 3회선 260%, 4회선 340%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AG4******* 지중송전설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AG42411000	관로청소 및 도통시험	150mm이하	km	3,569,373	97.00%
AG42421000	관로청소 및 도통시험	300mm 이하	km	4,265,173	97.00%
AG42431000	관로청소 및 도통시험	300mm 초과	km	4,958,497	97.00%

【단가정의】

① 동일 장소에서 2공 이상 동시 작업시는 관로 1공당 80%씩 가산한다.

② 관의 재질은 관계없이 적용되며 시험 결과 불량시 재시험 비용은 별도로 계상 한다.

③ 지세 할증, 교통정리원, 맨홀내 양수작업 비용은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AG4******* 지중송전설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AG42412000	관로청소 및 도통시험	150mm이하, 기계화	km	1,924,060	95.00%
AG42422000	관로청소 및 도통시험	300mm이하, 기계화	km	2,187,960	95.00%
AG42432000	관로청소 및 도통시험	300mm초과, 기계화	km	2,755,487	95.00%

【단가정의】

① 동일 장소에서 2공 이상 동시 작업시는 관로 1공당 80%씩 가산한다.

② 관의 재질은 관계없이 적용되며 시험 결과 불량시 재시험 비용은 별도로 계상 한다.

③ 소운반, 작업준비, 위치 감시조정은 포함된 단가이며 기계경비, 맨홀내 양수작업 비용은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AG4******* 지중송전설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AG42810000	표시찰	특고압	개	2,739	97.00%

【단가정의】

① 맨홀 내부 등 양수펌프 설치는 불포함된 단가이다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

B. 변전설비공사 ------- 76공종

변전설비공사 - 76공종

중분류 B	모선공사

■ BB1******* 봉형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB12110000	동봉배선	20㎜	m	8,539	97.00%
BB12120000	동봉분기	20㎜	개소	25,780	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분 없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 철거는 50% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB2******* 관형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB21210000	동관배선	ø25	m	4,786	97.00%
BB21220000	동관분기	-	m	14,256	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분 없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 철거는 50% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB3******* 대형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB31310000	동대배선	300㎟이하	m	35,593	97.00%
BB31530000	동대만곡	750㎟이하	개소	141,715	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분 없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

④ 철거는 50% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB4******* 나전선형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB40040000	모선배선	기기단자부침, 특고압 압축	개소	46,279	97.00%
BB46110000	모선배선	154㎸ 단도체	경간	125,446	97.00%
BB46120000	모선분기	154㎸ 단도체	개소	75,896	97.00%
BB47120000	모선분기	345㎸ 단도체	개소	145,009	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

② 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 1상 기준으로 수량을 산출한다.

④ 철거는 50% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 C	GIS공사

■ BC1***** 옥외회선설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC14232000	DS(ES)	345㎸, 상분할형, 단상 3개	BAY	12,632,757	92.00%

【단가정의】

① 옥외 적용한다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ GIS 내부는 전자내시경 포함한다.

④ 345㎸이상 GIS는 클린룸 적용된 단가이며, 클린룸 제작비는 별도 계상한다.

⑤ 구내이설은 150% 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC2******* 옥내회선설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC21230000	D/L(S.TR)	23kV, 상분할형, 단상 3개	BAY	9,954,659	97.00%

【단가정의】

① 옥내 적용한다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ GIS 내부는 전자내시경 포함한다.

④ 구내이설은 150% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC8******* 옥내기타설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC81221100	GIS Cable Plug In	23kV, D/L용, 인력	BAY	2,022,315	97.00%

【단가정의】

① 옥내 적용한다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ GIS 내부는 전자내시경 포함한다.

④ 구내이설은 150% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC9******* 부대설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC92000000	Base Channel	인력	톤	2,291,352	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 적용한다.

② 신규 GIS 설치시 GIS UHF Sensor 취부단가를 중복 적용하지 않는다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 D	변압기공사

■ BD1******* 변압기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BD16520000	변압기	삼상 23㎸ 100㎸A, 몰드형	대	970,071	97.00%

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비, 점검, 결선 및 절연저항 측정을 포함하며, 몰드형은 옥내설치, 유입형은 옥외설치 기준이다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ 구내이설은 150% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 G	제어설비공사

■ BG1******* 배전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BG11311000	배전반	W800×2000 단면반, 자립형	면	930,735	97.00%
BG11312000	배전반	W1000×2000 단면반, 자립형	면	1,229,278	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 내부배선 및 결선, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 제어용 케이블의 배선은 별도 계상한다.

③ 구내이설은 140% 적용한다.

④ 철거는 40% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BG2******* 계기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BG26300000	보조계전기	소형	개	50,475	97.00%

【단가정의】

① 계기 및 계전기는 구멍뚫기 가공을 포함한다.

② 철거는 50% 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 H	조상설비공사

■ BH1******* 리액터

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BH14110000	중성점접지리액터	22㎸급	대	601,392	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 배관, 배선작업은 제외한다.

③ 구내이설은 150% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 I	지지물 및 애자공사

■ BI1******* 철구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BI12000000	기기가대	-	ton	1,371,654	97.00%

【단가정의】

① 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기를 포함한다.

② 철거 50%, 재사용 철거는 80% 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 J	전선관공사

■ BJ4******* 덕트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BJ41610000	금속덕트	300㎠ 이하	m	98,985	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 조이기, 점검 등의 작업을 포함한다.

② 철거 50%, 재사용 철거는 80% 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 K	전선 및 케이블공사

■ BK1******* 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BK13941100	전력케이블	23kV FR-CNCO-W 60㎟×1C, 관로	m	5,191	97.00%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과 시 1열 당 80% 가산한다.

③ 철거 40%, 재사용 철거(드럼감기품 포함)는 90% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BK3******* 전력케이블(3)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BK33341100	전력케이블	23kV FR-CNCO-W 600㎟×1C	m	22,748	97.00%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과 시 1열 당 80% 가산한다.

③ 철거 40%, 재사용 철거(드럼감기품 포함)는 90% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BK4******* 제어 및 통신케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BK44310000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟× 2C	m	3,824	97.00%
BK44330000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟× 4C	m	7,081	97.00%
BK44350000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟× 6C	m	9,394	97.00%
BK44360000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟× 7C	m	10,691	97.00%
BK44370000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟× 8C	m	11,998	97.00%
BK44390000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟×10C	m	12,995	97.00%
BK44301000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟×12C	m	15,090	97.00%
BK44302000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟×15C	m	16,887	97.00%
BK44303000	제어케이블	FR-CVVS 2.5㎟×20C	m	21,262	97.00%
BK44410000	제어케이블	FR-CVVS 4.0㎟× 2C	m	4,482	97.00%
BK44430000	제어케이블	FR-CVVS 4.0㎟× 4C	m	7,897	97.00%
BK44460000	제어케이블	FR-CVVS 4.0㎟× 7C	m	11,148	97.00%
BK44470000	제어케이블	FR-CVVS 4.0㎟× 8C	m	12,993	97.00%
BK44402000	제어케이블	FR-CVVS 4.0㎟×15C	m	19,212	97.00%
BK44510000	제어케이블	FR-CVVS 6.0㎟× 2C	m	4,971	97.00%
BK44530000	제어케이블	FR-CVVS 6.0㎟× 4C	m	9,428	97.00%
BK44630000	제어케이블	FR-CVVS 10㎟× 4C	m	13,783	97.00%
BK54210000	제어케이블	FR-CVVS 70㎟× 2C	m	22,233	97.00%
BK54230000	제어케이블	FR-CVVS 70㎟× 4C	m	42,220	97.00%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과 시 1열 당 80% 가산한다.

③ 철거 40%, 재사용 철거(드럼감기품 포함)는 90% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BK7******* 단자처리(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BK72710000	동관단자	70㎟, 1C	개소	4,349	97.00%

【단가정의】

① 단말처리 기준이다.

② 이 단가는 재료비는 제외한다.

중분류 M	소방설비공사

■ BM1******* 관통구 밀봉

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BM11600000	Foam 충전	Fire Stop 실란트	ℓ	44,034	97.00%
BM11810000	Foam 충전	대형개구부	개소	34,098	97.00%
BM11840000	DAM	-	m	218,681	97.00%

【단가정의】

① Fire Stop 실란트는 1ℓ 기준이다.

② 대형개구부 Form 충전의 경우 층, 실간, 벽 관통부로 충진두께 15㎝ 이상인 개소에 적용한다.

③ 일반개구부 Form 충전의 경우 PNL 관통부등 대형개구부 이외 개소에 적용한다.

④ 이 단가는 재료비는 제외한다.

중분류 N	접지 및 내뢰설비공사

■ BN1******* 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BN11120000	접지동봉	ø14×1,000L이하	개소	38,350	97.00%
BN14111100	탄소봉	ø150 x 1000 미만, 1본, 기계	개소	137,815	97.00%
BN14211100	탄소봉	ø150 x 1000 이상, 1본, 기계	개소	219,176	97.00%
BN14311100	탄소봉	ø300 x 1000 미만, 1본, 기계	개소	300,536	97.00%
BN16000000	접지동대	-	m	35,314	97.00%

【단가정의】

① 변전소 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 터파기, 되메우기는 제외한다.

③ 철거 50% 적용한다.

④ 탄소봉 매설시 대형접지전극(50㎏ 기준) 10㎏ 증가마다 10%씩 가산한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BN2******* 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BN21640000	접지선	BC100 ㎟, 옥내	m	2,936	97.00%
BN21740000	접지선	BC150 ㎟, 직매	m	2,944	97.00%
BN22540000	접지선	GV 70㎟, 직매	m	2,270	97.00%
BN22640000	접지선	GV 100㎟, 직매	m	2,948	97.00%
BN22740000	접지선	GV 150㎟, 직매	m	2,983	97.00%
BN24010000	접지단자	압축취부	개	26,327	97.00%
BN24020000	접지슬리브	압축슬리브	개	26,992	97.00%
BN24080000	접지콘넥터	접지클램프	개	5,388	97.00%
BN24610000	접지단자	150㎟	개	29,901	97.00%

【단가정의】

① 변전분야 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 옥내포설이란 Cable Rack, Duct, 전력구(공동구), 지상기기 기초대 및 전선관등에 포설하는 것으로 한다.

③ 터파기, 되메우기는 제외한다.

④ 철거 50% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비는 제외한다.

중분류 O	시설유지공사

■ BO12****** 정밀점검

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO12511003	옥내변압기 물청소	154kV, 단상	대	455,996	97.00%
BO12511200	변압기 정밀점검	154kV, 15㎹A 단상	대	9,060,855	97.00%
BO12512003	옥내변압기 물청소	154kV, 삼상	대	455,306	97.00%
BO12520300	GIS 정밀점검	154kV, 지중T/L	BAY	13,198,803	97.00%
BO12520400	GIS 정밀점검	154kV, 지중T/L CH	BAY	2,229,600	97.00%
BO12520500	GIS 정밀점검	154kV, T/R	BAY	13,172,806	97.00%
BO12520700	GIS 정밀점검	154kV, BUS TIE	BAY	13,194,034	97.00%
BO12622010	GIS CB 정밀점검	345kV, 단상 3대	대	24,254,458	97.00%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BO16****** 케이블분리/결선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO16510000	케이블 분리	154㎸급	면	840,593	97.00%
BO16520000	케이블 결선	154㎸급	면	2,026,673	97.00%

【단가정의】

① 제어용 케이블이 포설된 상태에서 배전반 대체 작업시 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BO19****** 충전부 절연화

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO19122000	절연테이프	동봉, 상부	m	21,997	97.00%
BO19222000	절연튜브	동봉, 상부	m	12,428	97.00%
BO19302000	절연커버	상부	개	2,986	97.00%

【단가정의】

① 절연커버 동일장소 1개소 증가마다 30% 가산한다.

② 상부 절연화 작업시 절연튜브를 끼우기 위한 동대, 동봉 분리작업은 별도 계상한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BO3**** 앵커볼트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO33101000	앵커볼트	13㎜이하, 일반	개	7,600	97.00%
BO33102000	앵커볼트	16㎜이하, 일반	개	25,225	97.00%
BO33201000	앵커볼트	13㎜이하, 천장	개	11,967	97.00%

【단가정의】

① 구멍뚫기, 청소를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

C. 배전설비공사 ------- 230공종

배전설비공사 - 230공종

중분류 B	지지물 및 지선 공사

■ CB1******* 지지물

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB11211000	콘크리트주	8m 이하, 일반, 인력건주	본	405,831	97.00%
CB11213000	콘크리트주	8m 이하, 일반, 기계건주	본	234,471	75.00%
CB11311000	콘크리트주	10m 이하, 일반, 인력건주	본	518,153	97.00%
CB11313000	콘크리트주	10m 이하, 일반, 기계건주	본	262,825	76.00%
CB11314000	콘크리트주	10m 이하, 일반, 백호건주	본	297,838	85.00%
CB11411000	콘크리트주	12m 이하, 일반, 인력건주	본	678,500	97.00%
CB11413000	콘크리트주	12m 이하, 일반, 기계건주	본	280,490	76.00%
CB11414000	콘크리트주	12m 이하, 일반, 백호건주	본	316,699	85.00%
CB11511000	콘크리트주	14m 이하, 일반, 인력건주	본	898,192	97.00%
CB11513000	콘크리트주	14m 이하, 일반, 기계건주	본	308,945	77.00%
CB11514000	콘크리트주	14m 이하, 일반, 백호건주	본	405,650	73.00%
CB11611000	콘크리트주	16m 이하, 일반, 인력건주	본	1,195,633	97.00%
CB11613000	콘크리트주	16m 이하, 일반, 기계건주	본	349,142	77.00%
CB11614000	콘크리트주	16m 이하, 일반, 백호건주	본	413,119	74.00%

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB14613000	강관주 기계 건주	일반형(16m 이하)	기	524,272	73.00%
CB14723000	강관주 기계 건주	강관철주(16m 초과)	기	878,402	73.00%
CB15003000	강관주 기계 건주	상부곡선형	기	630,327	73.00%
CB16005000	강관주 기계 건주	하부곡선형	기	1,230,805	67.00%

【단가정의】

① 굴착, 되메우기를 포함한다.

② 전주번호찰 설치, 현장교통정리, 콘크리트 및 아스팔트 파쇄, 폐기물, 잔토처리비용, 기계장비의 수송비는 불포함한다.

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

④ 기계건주는 건주차로 굴착, 인상, 건주, 다음작업장소 이동 및 도착 기준이다.

⑤ 백호건주는 12m 이하일 경우 굴착, 인상, 건주를 하며 12m를 초과시에는 백호와 오가크레인을 동시에 이용하여 작업 하는 것을 기준으로 한다.

⑥ 기계 사용 공종은 현장 조건에 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%, 불량 180%, 매우불량 230%를 가감한다.

⑦ 하부곡선형 강관주는 백호 굴착 기준이며, 전주 근가 및 접지시공은 별도로 계상한다.

⑧ 이 단가는 재료비를 제외한다.

구 분	현 장 조 건
양호	1) 현장이 넓으며, 토질이 좋고 장애물과 지하 매설물이 없는 경우
보통	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 넓으며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우
다소불량	1) 현장이 넓으며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 협소하며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우 4) 현장이 매우 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우
불량	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 매우 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 매우 협소하며, 장애물은 없으나 지하매설물이 있는 경우
매우불량	1) 현장이 협소하며, 지하에 물이 나고 장애물이 있으며, 지하매설물이 2종류 이상 있는 경우

■ CB17****** 전주근가

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB17220000	아치형 전주 근가	기계, 수동	개소	28,376	80.00%
CB17230000	아치형 전주 근가	기계, 유압	개소	28,555	80.00%

【단가정의】

① 기계장비의 제경비를 포함하며, 수송비는 제외한다.

② 기계 사용 공종은 현장 조건에 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%, 불량 180%, 매우불량 230%를 가감한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

구 분	현 장 조 건
양호	1) 현장이 넓으며, 토질이 좋고 장애물과 지하 매설물이 없는 경우
보통	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 넓으며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우
다소불량	1) 현장이 넓으며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 협소하며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우 4) 현장이 매우 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우
불량	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 매우 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 매우 협소하며, 장애물은 없으나 지하매설물이 있는 경우
매우불량	1) 현장이 협소하며, 지하에 물이 나고 장애물이 있으며, 지하매설물이 2종류 이상 있는 경우

■ CB21****** 지선 설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB21014000	지선 설치	지선그립 사용	개소	90,805	97.00%
CB21015000	지선 교체	일반	개소	49,629	97.00%
CB21025000	지선 교체	수평,공동	개소	79,407	97.00%
CB21035000	지선 교체	1단Y지선	개소	72,535	97.00%
CB21111000	지선설치	연선 7/2.3mm 이하	개소	74,563	97.00%
CB21211000	지선설치	연선 7/2.6~7/2.9mm 이하	개소	107,443	97.00%
CB21215000	지선교체	연선 7/2.6~7/2.9mm 이하	개소	141,222	97.00%
CB21311000	지선설치	연선 7/3.2~7/4.0mm 이하	개소	140,050	97.00%
CB21411000	지선설치	연선 7/4.5~7/5.5mm 이하	개소	146,517	97.00%
CB21511000	지선설치	연선 7/6.5mm 이하	개소	147,685	97.00%

【단가정의】

① 지선밴드 및 지선애자 설치는 별도 계상한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CB22****** 지선애자

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB22000000	지선애자	-	개	9,900	97.00%
CB22100000	지선애자	지선그립 사용	개	9,688	97.00%
CB23210000	지선커버	넝쿨방지, 1개 동시	개	20,095	97.00%
CB23220000	지선커버	넝쿨방지, 2개 동시	개	13,414	97.00%

【단가정의】

① 지선그립 사용시 지선애자를 설치하는 기준으로 개 단위로 적용한다.

② 철거 30%, 재사용 철거 50%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CB24****** 원형지선 근가

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB24111000	원형 지선근가	소형, 기계	개소	92,656	81.00%
CB24121000	원형 지선근가	대형, 기계	개소	131,491	84.00%

【단가정의】

① 기계장비의 수송비는 제외한다.

② 현장 조건에 따라 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%를 가감한다

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

구 분	현 장 조 건
양호	1) 현장이 넓으며 장애물이 없는 경우
보통	1) 현장이 협소하며, 장애물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며 장애물이 있는 경우
불량	1) 현장이 협소하며 장애물이 있는 경우 2) 현장이 매우 협소한 경우

■ CB3******* 지지물부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB35200000	전주 도색판	-	개	16,436	97.00%

【단가정의】

① 전주도색판 철거 30%, 이설 130%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 C	장주 및 애자공사

■ CC1******* 랙크

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CC11100000	랙크	1선용, 지상조립	개	15,980	97.00%
CC12100000	랙크	2선용, 지상조립	개	25,317	97.00%
CC13100000	랙크	3선용, 지상조립	개	34,693	97.00%
CC14100000	랙크	4선용, 지상조립	개	43,925	97.00%
CC17100000	랙크	D형, 지상조립	개	30,814	97.00%

【단가정의】

① 랙크 철거 30%, 재사용철거 50%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CC2******* 완철

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CC21110000	ㄱ완철	1m이하, 지상	개	16,363	97.00%
CC21120000	ㄱ완철	2m이하, 지상	개	19,379	97.00%
CC21130000	ㄱ완철	3m이하, 지상	개	23,614	97.00%
CC21131000	ㄱ완철	3m이하, 지상, 편출장주	개	28,336	97.00%
CC21140000	ㄱ완철	3m이상, 지상	개	30,243	97.00%
CC21141000	ㄱ완철	3m이상, 지상, 편출장주	개	36,225	97.00%
CC21220000	ㄱ완철	2m이하, 주상	개	26,765	97.00%
CC21230000	ㄱ완철	3m이하, 주상	개	31,217	97.00%
CC21231000	ㄱ완철	3m이하, 주상, 편출장주	개	37,446	97.00%
CC21240000	ㄱ완철	3m이상, 주상	개	40,099	97.00%
CC23110000	경완철	1m 이하, 지상	개	13,205	97.00%
CC23120000	경완철	2m 이하, 지상	개	15,845	97.00%
CC23130000	경완철	3m 이하, 지상	개	18,488	97.00%
CC23131000	경완철	3m이하, 지상, 편출장주	개	22,626	97.00%
CC23140000	경완철	3m 초과, 지상	개	23,770	97.00%
CC23210000	경완철	1m 이하, 주상	개	17,606	97.00%
CC23220000	경완철	2m 이하, 주상	개	21,129	97.00%
CC23230000	경완철	3m 이하, 주상	개	24,649	97.00%
CC23231000	경완철	3m이하 주상, 편출장주	개	29,941	97.00%
CC23240000	경완철	3m 초과, 주상	개	31,693	97.00%

【단가정의】

① 철거 30%, 재사용 철거 50% 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CC3******* 가공지지대

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CC31100000	가공지선지지대	직선용, 지상조립	개	28,410	97.00%
CC31200000	가공지선지지대	직선용, 주상조립	개	38,174	97.00%
CC32100000	가공지선지지대	내장용, 지상조립	개	28,528	97.00%
CC32200000	가공지선지지대	내장용, 주상조립	개	38,200	97.00%

【단가정의】

① 가공지선 지지대 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CC4******* 배전용애자

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CC45000000	라인포스트애자	-	개	20,248	97.00%
CC46000000	현수애자	-	개	14,092	97.00%
CC47000000	내오손결합애자	-	개	11,003	97.00%
CC49000000	저압애자	-	개	6,464	97.00%

【단가정의】

① 현수애자는 재질(폴리머, 자기재)에 관계없이 동일하게 적용한다.

② 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

③ 동일전주에서 1개 초과시마다 해당품의 60%, 내오손결합애자는 70%씩 가산한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CC5******* 전선압축접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CC51100000	전선압축접속	95㎟ 이상	개	30,538	97.00%
CC52100000	전선압축접속	95㎟ 미만	개	26,561	97.00%
CC53100000	전선압축접속	평균품	개	24,829	97.00%

【단가정의】

① Al 압축접속으로 분기슬리브, 분기고리 압축접속 작업 기준한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CC6******* 절연커버설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CC61100000	절연커버	데드엔드 크램프 커버	개	7,920	97.00%
CC61200000	절연커버	분기슬리브 커버	개	7,920	97.00%
CC61300000	절연커버	분기고리 커버	개	7,920	97.00%
CC61400000	절연커버	완철절연 커버	개	7,920	97.00%
CC61500000	절연커버	라인호스	개	7,920	97.00%
CC69000000	절연커버	종단접속재 커버	개	7,945	97.00%

【단가정의】

① 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 D	전선 및 케이블 공사

■ CD1******* 가선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CD11310000	배전선 가선	ACSR 32㎟ 이하	경간	1,142	97.00%
CD11410000	배전선 가선	ACSR 58㎟ 이하	경간	1,677	97.00%
CD11510000	배전선 가선	ACSR 95㎟ 이하	경간	2,439	97.00%
CD11710000	배전선 가선	ACSR 160㎟ 이하	경간	2,974	97.00%
CD12310000	배전선 가선	ACSR-OC 32㎟ 이하	경간	1,371	97.00%
CD12410000	배전선 가선	ACSR-OC 58㎟ 이하	경간	2,012	97.00%
CD12510000	배전선 가선	ACSR-OC 95㎟ 이하	경간	2,928	97.00%
CD12710000	배전선 가선	ACSR-OC 160㎟ 이하	경간	3,571	97.00%
CD13110000	배전선 가선	나경동선 14㎟ 이하	경간	378	97.00%
CD13210000	배전선 가선	나경동선 22㎟ 이하	경간	607	97.00%
CD13215000	배전선 가선	나경동선 22㎟ 이하, 가공지선	m	492	97.00%
CD13310000	배전선 가선	나경동선 38㎟ 이하	경간	989	97.00%
CD13410000	배전선 가선	나경동선 60㎟ 이하	경간	1,448	97.00%
CD13510000	배전선 가선	나경동선 100㎟ 이하	경간	2,059	97.00%
CD13610000	배전선 가선	나경동선 150㎟ 이하	경간	2,516	97.00%
CD13710000	배전선 가선	나경동선 200㎟ 이하	경간	2,745	97.00%
CD13810000	배전선 가선	나경동선 200㎟ 초과	경간	2,898	97.00%
CD14110000	배전선 가선	OW 14㎟ 이하	경간	454	97.00%
CD14210000	배전선 가선	OW 22㎟ 이하	경간	730	97.00%

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CD14310000	배전선 가선	OW 38㎟ 이하	경간	1,188	97.00%
CD14410000	배전선 가선	OW 60㎟ 이하	경간	1,740	97.00%
CD14510000	배전선 가선	OW 100㎟ 이하	경간	2,471	97.00%
CD14610000	배전선 가선	OW 150㎟ 이하	경간	3,021	97.00%
CD14710000	배전선 가선	OW 200㎟ 이하	경간	3,295	97.00%
CD14810000	배전선 가선	OW 200㎟ 초과	경간	3,480	97.00%

【단가정의】

① 기설선로 상부 가설, 수목으로 인한 장애 발생시 120%, 가공지선 80%, 재사용  전선 가선 110%를 적용한다

② 장력조정 20%, 주상이설 70%를 적용한다.

③ 본 단가는 100m 이하 가선시 사용한다.

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CD2******* 가선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CD21310000	배전선 가선	ACSR 240㎟ 이하	경간	3,432	97.00%
CD22310000	배전선 가선	ACSR-OC 240㎟ 이하	경간	4,121	97.00%

【단가정의】

① 기설선로 상부 가설, 수목으로 인한 장애 발생시 120%, 가공지선 80%, 재사용  전선 가선 110%를 적용한다

② 장력조정 20%, 주상이설 70%를 적용한다.

③ 본 단가는 100m 이하 가선시 사용한다.

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CD3*******/CD4******* 전력케이블(인력)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CD38411100	전력케이블	F-CV, 25㎟ 이하	km	2,335,670	97.00%
CD38511100	전력케이블	F-CV, 35㎟ 이하	km	2,523,596	97.00%
CD38611100	전력케이블	F-CV, 50㎟ 이하	km	2,667,035	97.00%
CD38711100	전력케이블	F-CV, 70㎟ 이하	km	3,082,393	97.00%
CD38811100	전력케이블	F-CV, 120㎟ 이하	km	4,219,163	97.00%
CD38911100	전력케이블	F-CV, 185㎟ 이하	km	5,585,472	97.00%
CD48111100	전력케이블	F-CV, 240㎟ 이하	km	6,740,461	97.00%
CD48211100	전력케이블	F-CV, 300㎟ 이하	km	7,851,727	97.00%

【단가정의】

① 지하관내 600V 케이블 단심 기준이다.

② 드럼 다시감기 소운반품은 포함한다.

③ 단말처리, 직선접속 및 접지공사는 불포함 한다.

④ 철거 50%, 재사용 드럼감기 철거 100%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CD5******* 전력케이블(기계)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CD51100000	기계 포설	60㎟	km	13,574,038	97.00%
CD52100000	기계 포설	200㎟	km	27,764,094	97.00%
CD53100000	기계 포설	325㎟	km	39,741,862	97.00%
CD54100000	기계 포설	600㎟	km	52,683,444	97.00%

【단가정의】

① 지하 파형관내 22.9kV급 CN-CV 케이블 단심 1공 3선 포설기준이며 도체 구분없이 적용한다.

② 단말처리, 직선접속 및 접지공사, 터파기, 되메우기, 트라프관 설치는 불포함 한다.

③ 철거 60%, 재사용 드럼감기 철거 100%를 적용한다.

④ 현장 조건에 따라 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%를 가감하며 현장 조건의 정의는 “CB24****** 원형지선 근가” 단가정의에 제시된 현장 조건을 준용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 E	변압기 공사

■ CE1******* 주상변압기설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CE11110000	주상변압기	10kVA 이하, 인력	대	335,965	97.00%
CE11210000	주상변압기	10kVA 이하, 기계	대	231,986	88.00%
CE12110000	주상변압기	20kVA 이하, 인력	대	473,406	97.00%
CE12210000	주상변압기	20kVA 이하, 기계	대	329,892	88.00%
CE13110000	주상변압기	30kVA 이하, 인력	대	610,847	97.00%
CE13210000	주상변압기	30kVA 이하, 기계	대	416,890	88.00%
CE14110000	주상변압기	50kVA 이하, 인력	대	739,260	97.00%
CE14210000	주상변압기	50kVA 이하, 기계	대	474,887	88.00%
CE15110000	주상변압기	75kVA 이하, 인력	대	999,321	97.00%
CE15210000	주상변압기	75kVA 이하, 기계	대	550,974	88.00%
CE16110000	주상변압기	100kVA 이하, 인력	대	1,100,574	97.00%
CE16210000	주상변압기	100kVA 이하, 기계	대	601,789	88.00%
CE17110000	주상변압기	150kVA 이하, 인력	대	1,540,805	97.00%
CE17210000	주상변압기	150kVA 이하, 기계	대	717,786	88.00%

【단가정의】

① 인력 설치 공종은 행거식 단상, 주상 기준이며 전압에 관계없이 적용한다.

② 기계 설치 공종은 트럭탑재형크레인으로 인상 및 소운반하여 주상에 설치하고 다음 작업 장소로 이동 및 도착을 기준으로 한다.

③ 동일 장소에서 2대이상 동시 설치시에는 1대 추가마다 80%를 가산한다.

④ 현장 교통정리원은 별도 계상한다.

⑤ 기계사용 공종은 현장 조건에 따라 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%를 가감하며 현장 조건의 정의는 “CB24****** 원형지선 근가” 단가정의에 제시된 현장 조건을 준용한다.

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

⑦ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CE3******* 지상변압기설치

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CE31210000	지상 변압기	50kVA 이하, 기계 설치	대	384,089	85.00%
CE32210000	지상 변압기	100kVA 이하, 기계 설치	대	531,258	86.00%
CE33210000	지상 변압기	200kVA 이하, 기계 설치	대	779,430	88.00%
CE34210000	지상 변압기	300kVA 이하, 기계 설치	대	848,069	88.00%
CE35210000	지상 변압기	500kVA 이하, 기계 설치	대	921,323	89.00%

【단가정의】

① 상별 구분없이 PAD 변압기를 기계장비로 인상 및 소운반하여 지상에 설치하는 기준이고, 다음 장소로 이동 및 도착하는 기준이다.

② 현장 교통정리원, 케이블 접속은 별도 계상한다.

③ 현장 조건에 따라 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%를 가감하며 현장 조건의 정의는 “CB24****** 원형지선 근가” 단가정의에 제시된 현장 조건을 준용한다.

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CE4******* 변압기부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CE41100000	변대 설치	행거형	개소	35,315	97.00%
CE41200000	변대 설치	H형	개소	708,769	97.00%
CE42100000	인하선	1선식, 1차인하선	개소	17,585	97.00%
CE42200000	인하선	2선식, 1차인하선	개소	22,334	97.00%
CE42300000	인하선	3선식, 1차인하선	개소	26,582	97.00%
CE43100000	인하선	2선식, 2차인하선	개소	23,734	97.00%
CE43200000	인하선	3선식, 2차인하선	개소	28,961	97.00%
CE43300000	인하선	4선식, 2차인하선	개소	33,164	97.00%
CE45200000	부하용 개폐기	COS	개	45,811	97.00%
CE45300000	컷아웃스위치(COS)	퓨즈링크 교체	개	12,930	97.00%

【단가정의】

① 변대공종은 ㄱ형 완철 설치기준이며 경완철일 경우 80%를 적용한다.

② 인하선 공종에 컷아웃스위치 설치는 별도 계상한다.

③ 철거 50%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 F	개폐기 및 보호기기 공사

■ CF1******* 가공용 개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CF12201000	배전 가공용 개폐기	가스절연 부하개폐기, 인력	대	317,385	97.00%
CF12202000	배전 가공용 개폐기	가스절연 부하개폐기, 기계	대	246,107	93.00%
CF13101000	배전 가공용 보호기기	Recloser, 인력	대	629,527	97.00%
CF13102000	배전 가공용 보호기기	Recloser, 기계	대	448,510	92.00%
CF13201000	배전 가공용 보호기기	Sectionalizer 인력	대	629,527	97.00%
CF13202000	배전 가공용 보호기기	Sectionalizer, 기계	대	448,510	92.00%
CF13301000	배전 가공용 보호기기	자동고장구분개폐기 인력	대	629,527	97.00%
CF13302000	배전 가공용 보호기기	자동고장구분개폐기, 기계	대	448,510	92.00%
CF14001000	ALTS	인력, H주	대	1,593,633	97.00%

【단가정의】

① 인력 설치 공종은 3상, 주상 설치를 기준으로 하며 단상일 경우 40%를 적용한다.

② 리드선(인하선) 접속, 기기장치대(행거밴드), 제어함 설치는 별도 계상한다.

③ 철거는 50%를 적용한다.

④ 기계사용 공종은 현장 조건에 따라 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%를 가감하며 현장 조건의 정의는 “CB24****** 원형지선 근가” 단가정의에 제시된 현장 조건을 준용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CF2******* 지중용 개폐기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CF21002000	배전지중용 개폐기	25.8kV급, 기계	대	528,382	87.00%
CF22101000	지상계폐기 접속	60㎟ 이하	개	134,052	97.00%
CF22201000	지상계폐기 접속	200㎟ 이하	개	166,748	97.00%
CF22301000	지상계폐기 접속	325㎟ 이하	개	192,905	97.00%
CF23000000	지상개폐기	엘보접속재 분리연결	회로	57,137	97.00%

【단가정의】

① 트럭탑재크레인으로 인상 및 소운반하여 지상설치를 기준으로 한다

② 규격에 관계없이 적용하며 케이블 접속, 현장교통정리는 별도 계상한다.

③ 동일 장소에서 2대이상 동시 설치시에는 1대 추가마다 80%를 가산한다.

④ 철거는 50%를 적용한다.

⑤ 현장 조건에 따라 양호 80% 보통 100%, 다소불량 120%를 가감하며 현장 조건의 정의는 “CB24****** 원형지선 근가” 단가정의에 제시된 현장 조건을 준용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CF3******* 개폐기 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CF32000000	제어함 설치	-	대	83,843	97.00%
CF33000000	제어함 점검대 설치	-	개	68,797	97.00%
CF34000000	표시찰	-	개	8,403	97.00%

【단가정의】

① 가공 배전선로의 주상에서 상, 선로, 절체(조작) 계통 표시찰 설치시를 기준으로 한다.

② 현장교통정리는 별도 계상한다.

③ 철거는 50%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 G	접지 및 내뢰설비공사

■ CG1******* 접지

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CG11100000	접지봉	1본	개소	44,915	97.00%
CG11200000	접지봉	2본	개소	66,928	97.00%
CG11300000	접지봉	3본	개소	100,976	97.00%
CG12410000	접지동봉	4본	개소	126,806	97.00%

【단가정의】

① 이미 굴착된 지하 부분을 이용하여 시공 하는 것을 기준으로 한다.

② 기설 전주에 접지봉 추가시설 및 보강시 지반 굴착은 별도 계상한다.

③ 철거 50%를 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 H	인입선공사

■ CH1******* 인입선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CH12110000	가공인입선	CV 10㎟ 이하, 2선식	경간	92,955	97.00%
CH12210000	가공인입선	CV 16㎟ 이하, 2선식	경간	117,206	97.00%
CH12310000	가공인입선	CV 25㎟ 이하, 2선식	경간	157,622	97.00%
CH12410000	가공인입선	CV 35㎟ 이하, 2선식	경간	206,121	97.00%
CH12510000	가공인입선	CV 70㎟ 이하, 2선식	경간	307,161	97.00%
CH12610000	가공인입선	CV 120㎟ 이하, 2선식	경간	440,536	97.00%
CH12710000	가공인입선	CV 240㎟ 이하, 2선식	경간	780,034	97.00%
CH13110000	가공인입선	OW 10㎟ 이하, 2선식	경간	74,363	97.00%
CH13210000	가공인입선	OW 16㎟ 이하, 2선식	경간	93,763	97.00%
CH13310000	가공인입선	OW 25㎟ 이하, 2선식	경간	126,096	97.00%
CH13410000	가공인입선	OW 35㎟ 이하, 2선식	경간	164,896	97.00%
CH13510000	가공인입선	OW 70㎟ 이하, 2선식	경간	245,730	97.00%
CH13610000	가공인입선	OW 120㎟ 이하, 2선식	경간	352,428	97.00%
CH13710000	가공인입선	OW 240㎟ 이하, 2선식	경간	624,026	97.00%

【단가정의】

① 3선식은 130%, 4선식은 150%를 적용한다.

② 철거 50%, 재사용 철거 80%를 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 I	활선 및 무정전 공사

■ CI135***** 피뢰기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CI13511100	피뢰기 설치	교류 22.9kV용	개	37,412	97.00%

【단가정의】

① 피뢰기는 상부배선을 포함하고, 접지완철 및 하부배선은 불포함하며, 리드선 압축 접속시 별도 계상한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 J	지중케이블 접속 공사

■ CJ5******* 지중 저압 접속함

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CJ50010000	지중 저압 접속함	인입용	개소	100,231	97.00%
CJ50020000	지중 저압 접속함	간선용	개소	167,092	97.00%

【단가정의】

① 터파기, 기초 잡석 및 콘크리트 되메우기, 잔토처리, 접지공사는 별도 계상 한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CJ7******* 전선관

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CJ74030000	파상형 경질폴리에틸렌 전선관(ELP)	100mm 이하	m	8,208	97.00%
CJ74040000	파상형 경질폴리에틸렌 전선관(ELP)	125mm 이하	m	10,946	97.00%
CJ74050000	파상형 경질폴리에틸렌 전선관(ELP)	150mm 이하	m	13,592	97.00%
CJ74060000	파상형 경질폴리에틸렌 전선관(ELP)	175mm 이하	m	16,330	97.00%
CJ74070000	파상형 경질폴리에틸렌 전선관(ELP)	200mm 이하	m	17,935	97.00%
CJ76030000	강관	100mm이하	m	23,753	97.00%
CJ76040000	강관	125mm이하	m	26,580	97.00%
CJ76050000	강관	150mm이하	m	29,409	97.00%
CJ76060000	강관	175mm이하	m	32,237	97.00%
CJ76070000	강관	200mm이하	m	34,499	97.00%
CJ76080000	강관	250mm이하	m	46,378	97.00%
CJ76090000	강관	300mm이하	m	50,904	97.00%

【단가정의】

① 터파기, 되메우기, 잔토처리, 스페이서 설치는 별도 계상 한다.

② 동일 장소에서 2열이상 동시 설치시에는 1열 추가마다 80%를 가산한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 K	지중케이블 접속 공사

■ CK1******* 케이블 접속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CK11010001	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 35㎟ 이하	개소	60,093	97.00%
CK11010002	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 50㎟ 이하	개소	67,512	97.00%
CK11010003	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 70㎟ 이하	개소	78,046	97.00%
CK11010004	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 95㎟ 이하	개소	81,163	97.00%
CK11010005	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 120㎟ 이하	개소	88,582	97.00%
CK11010006	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 185㎟ 이하	개소	106,537	97.00%
CK11010007	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 240㎟ 이하	개소	124,491	97.00%
CK11010008	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 300㎟ 이하	개소	138,142	97.00%
CK11010009	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 400㎟ 이하	개소	159,212	97.00%
CK11040000	XLPE 절연류 케이블 접속	PAD 변압기 엘보 접속	개	109,063	97.00%
CK12010001	XLPE 절연류 케이블 접속	직선접속, 500㎟ 이하	개소	172,864	97.00%

【단가정의】

① 내압시험, 조립형 난연커버 설치, 현장 교통정리, 양수 작업은 별도 계상 한다.

② 공동구(전력구) 작업시 115%, 구내 120%, 재사용 해제 철거 70%를 적용한다.

③ 동일 장소에서 단심케이블 2조 이상 접속시 1조 추가마다 80%를 적용한다.

④ 도체 구분없이 적용하며 자기수축형 및 조립형 접속재에도 모두 적용 한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CK2******* 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CK21110000	써포트	3m이하	개	8,025	97.00%
CK21320000	크리트	하부받침	개	4,073	97.00%
CK22010000	지중 저압 접속 장치	3,4회로용	개	174,404	97.00%
CK22020000	지중 저압 접속 장치	6 회로용	개	118,641	97.00%
CK22030000	지중 저압 접속 장치	보호함 설치	개	168,466	97.00%
CK24110000	케이블 입상 보호 장치	입상관, Φ175㎜이하	m	85,270	97.00%

【단가정의】

① 소운반비(전력구 장비 반입구로부터 직선거리 기준 운반거리가 100m 초과시), 현장 교통정리원, 맨홀 내 양수작업, 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상한다.

② 철거는 50%, 재사용 철거 및 부식된 금구류의 철거는 80% 적용한다.

③ 지중 접압 접속 장치는 앵카볼트 사용 벽면 취부를 기준으로 한다.

④ 케이블 입상 보호 장치는 전주용 입상관 및 조립식 반할관 사용을 기준으로 한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CK3******* 단자처리(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CK34310000	압착 슬리브	25㎟ 이하, 1C	개	18,979	97.00%
CK34610000	압착 슬리브	70㎟ 이하, 1C	개	26,098	97.00%
CK34810000	압착 슬리브	120㎟ 이하, 1C	개	28,472	97.00%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ CK4******* 단자처리(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CK44210000	압착 슬리브	240㎟ 이하, 1C	개	40,334	97.00%
CK44410000	압착 슬리브	400㎟ 이하, 1C	개	49,827	97.00%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 L	시설유지 공사

■ CL3******* 지중배전설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CL35800000	금구류	케이블헤드 지지금구류	조	85,270	97.00%
CL36101000	배전지중용 표시찰	저압	개	2,183	97.00%
CL36102000	배전지중용 표시찰	고압	개	2,547	97.00%
CL36103000	배전지중용 표시찰	특고압	개	2,719	97.00%
CL36200000	표시물	표지기(지중용)	개	22,800	97.00%
CL36411000	보호표시물	보호판, 저압	개	534	97.00%
CL36412000	보호표시물	보호판, 고압	개	626	97.00%
CL36413000	보호표시물	보호판, 특고압	개	645	97.00%
CL36421000	보호표시물	표지시트, 저압	m	237	97.00%
CL36422000	보호표시물	표지시트, 고압	m	268	97.00%
CL36423000	보호표시물	표지시트, 특고압	m	274	97.00%

【단가정의】

① 케이블헤드 지지금구류 공종은 전주상에 지중배전용 케이블 헤드를 지지하기 위하여 상, 하부용 지지금구를 설치하는 기준이다.

② 철거 50%, 재사용 철거 50%를 적용한다.

③ 표지기는 포장도로(아스팔트, 콘크리트, 보도블록) 시공 기준이며 보호 표시물은 지중케이블 또는 관로를 설치한후 매설물의 보호를 위하여 그 위에 설치하는   기준이다.

④ 터파기, 되메우기 및 잔토처리, 교통정리원은 별도 계상한다.

⑤ 보호판은 관로공수 및 현장여건을 고려하여 보호판 길이 또는 폭방향으로 설치하며, 관로 공수가 많아 보호판을 병렬로 2개 이상 설치시 추가 1개당 80%를 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

D. 공동주택설비공사 ------- 132공종

공동주택설비공사 - 132공종

중분류 I	전선관 공사

■ DI1******* 전선관(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DI11210000	강제전선관	아연도 16㎜, 노출	m	17,084	86.82%
DI11310000	강제전선관	아연도 22㎜, 노출	m	23,528	87.50%
DI11410000	강제전선관	아연도 28㎜, 노출	m	30,022	87.22%
DI11510000	강제전선관	아연도 36㎜, 노출	m	42,318	88.16%
DI11610000	강제전선관	아연도 42㎜, 노출	m	52,568	88.94%
DI11710000	강제전선관	아연도 54㎜, 노출	m	71,547	88.58%
DI11810000	강제전선관	아연도 70㎜, 노출	m	92,224	88.71%
DI11910000	강제전선관	아연도 82㎜, 노출	m	120,068	89.21%
DI12221000	금속제 가요전선관	비방수 16㎜, 노출	m	8,668	93.05%
DI12222000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 16㎜, 노출	m	9,189	89.04%
DI12321000	금속제 가요전선관	비방수 22㎜, 노출	m	11,397	91.75%
DI12322000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 22㎜, 노출	m	11,795	90.05%
DI12421000	금속제 가요전선관	비방수 28㎜, 노출	m	14,131	92.66%
DI12422000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 28㎜, 노출	m	14,532	90.34%
DI12521000	금속제 가요전선관	비방수 비닐피복 36㎜, 노출	m	16,848	90.05%
DI12522000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 36㎜, 노출	m	18,045	89.19%

■ DI1******* 전선관(1) - 계속

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DI12622000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 42㎜, 노출	m	21,816	88.51%
DI12722000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 54㎜, 노출	m	29,134	88.49%
DI12822000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 70㎜, 노출	m	36,213	83.10%
DI12922000	금속제 가요전선관	방수 비닐피복 82㎜, 노출	m	44,846	81.09%
DI13241000	경질비닐전선관	HI-PVC 16㎜, 매입	m	9,804	94.46%
DI13341000	경질비닐전선관	HI-PVC 22㎜, 매입	m	12,003	94.25%
DI13441000	경질비닐전선관	HI-PVC 28㎜, 매입	m	15,934	93.05%
DI13541000	경질비닐전선관	HI-PVC 36㎜, 매입	m	20,039	92.51%
DI13641000	경질비닐전선관	HI-PVC 42㎜, 매입	m	26,177	92.46%
DI13741000	경질비닐전선관	HI-PVC 54㎜, 매입	m	38,061	92.61%
DI13841000	경질비닐전선관	HI-PVC 70㎜, 매입	m	56,414	92.79%
DI13941000	경질비닐전선관	HI-PVC 82㎜, 매입	m	70,539	92.28%
DI14221000	합성수지제 가요전선관	CD 16㎜, 난연 노출	m	8,012	94.98%
DI14241000	합성수지제 가요전선관	CD 16㎜, 난연 매입	m	6,808	94.53%
DI14321000	합성수지제 가요전선관	CD 22㎜, 난연 노출	m	11,361	94.02%
DI14341000	합성수지제 가요전선관	CD 22㎜, 난연 매입	m	8,455	93.87%
DI14421000	합성수지제 가요전선관	CD 28㎜, 난연 노출	m	14,137	94.66%
DI14441000	합성수지제 가요전선관	CD 28㎜, 난연 매입	m	10,989	93.83%

【단가정의】

① 공동주택 전선관 설치공사로서 관의절단, 접합, 꾸부리기, 관내청소, 점검, 관통시험을 포함한다.

② 커플링, 로크너트 및 붓싱, 부속자재를 포함한다.

③ 노말밴드, 후렉시블 전선관용 콘넥터는 별도 계상한다.

④ CD-P관 지중매설의 경우 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다.

⑤ 강제전선관은 노출, 매입 동일 단가 적용한다.

⑥ 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DI4******* 덕트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DI41310000	WIRE DUCT	100×100㎜	m	47,443	71.20%

【단가정의】

① 공동주택 덕트 설치공사로서 먹줄치기, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 조이기, 점검 등의 작업을 포함한다.

② Wire Duct Cover 및 End Cap, Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

③ 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DI6******* 케이블트레이

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DI62111100	케이블트레이	W150㎜이하 알루미늄제	m	43,010	66.35%
DI62111200	케이블트레이	W200㎜이하 알루미늄제	m	50,326	69.79%
DI62111300	케이블트레이	W250㎜이하 알루미늄제	m	50,819	69.24%
DI62111400	케이블트레이	W300㎜이하 알루미늄제	m	49,944	70.45%
DI62111500	케이블트레이	W350㎜이하 알루미늄제	m	53,048	66.33%
DI62111600	케이블트레이	W400㎜이하 알루미늄제	m	54,642	64.39%
DI62111700	케이블트레이	W450㎜이하 알루미늄제	m	56,078	66.85%
DI62111800	케이블트레이	W500㎜이하 알루미늄제	m	55,898	62.95%
DI62111900	케이블트레이	W550㎜이하 알루미늄제	m	65,499	67.15%
DI62111010	케이블트레이	W600㎜이하 알루미늄제	m	64,723	68.83%
DI62111020	케이블트레이	W650㎜이하 알루미늄제	m	66,753	65.89%
DI62111030	케이블트레이	W700㎜이하 알루미늄제	m	67,383	65.27%
DI62111040	케이블트레이	W750㎜이하 알루미늄제	m	75,968	65.09%
DI62111050	케이블트레이	W800㎜이하 알루미늄제	m	68,640	64.08%
DI62111060	케이블트레이	W850㎜이하 알루미늄제	m	80,482	68.31%
DI62111070	케이블트레이	W900㎜이하 알루미늄제	m	93,061	69.24%
DI62111080	케이블트레이	W950㎜이하 알루미늄제	m	81,739	67.26%

【단가정의】

① 공동주택 케이블트레이 설치공사로서 소운반, 먹줄치기, 지지철물 설치, Bonding 작업을 포함한다.

② Elbow, Tee, Reducer 등 부속자재비를 포함한다.

③ S앵커볼트 및 케이블트레이 커버 설치를 제외한다.

④ 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DK4******* 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DK42111200	전력케이블	F-CV 2.5㎟ 2C, 구내	m	3,952	73.55%
DK42111300	전력케이블	F-CV 2.5㎟ 3C, 구내	m	5,473	70.45%
DK42111400	전력케이블	F-CV 2.5㎟ 4C, 구내	m	8,434	74.78%
DK42211200	전력케이블	F-CV 4㎟ 2C, 구내	m	4,382	68.27%
DK42211300	전력케이블	F-CV 4㎟ 3C, 구내	m	7,323	72.63%
DK42211400	전력케이블	F-CV 4㎟ 4C, 구내	m	9,500	73.45%
DK42311100	전력케이블	F-CV 6㎟ 1C, 구내	m	3,915	80.19%
DK42311200	전력케이블	F-CV 6㎟ 2C, 구내	m	5,220	75.89%
DK42311400	전력케이블	F-CV 6㎟ 4C, 구내	m	10,733	72.65%
DK42411200	전력케이블	F-CV 10㎟ 2C, 구내	m	8,129	71.25%
DK42411400	전력케이블	F-CV 10㎟ 4C, 구내	m	16,676	71.15%
DK42511400	전력케이블	F-CV 16㎟ 4C, 구내	m	19,890	67.62%
DK42611400	전력케이블	F-CV 25㎟ 4C, 구내	m	26,417	63.89%
DK42711400	전력케이블	F-CV 35㎟ 4C, 구내	m	33,548	59.88%
DK42811100	전력케이블	F-CV 50㎟ 1C, 구내	m	13,691	66.59%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리, Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 정돈, 청소

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DK5******* 전력케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DK52111100	전력케이블	F-CV 70㎟ 1C, 구내	m	18,926	65.24%
DK52211100	전력케이블	F-CV 95㎟ 1C, 구내	m	23,575	63.98%
DK52311100	전력케이블	F-CV 120㎟ 1C, 구내	m	27,728	62.61%
DK52411100	전력케이블	F-CV 150㎟ 1C, 구내	m	34,048	61.99%
DK52511100	전력케이블	F-CV 185㎟ 1C, 구내	m	38,254	59.64%
DK52711100	전력케이블	F-CV 240㎟ 1C, 구내	m	48,886	58.48%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리, Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 정돈, 청소

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DK7******* 옥내전선/케이블(1) / DK8******* 옥내전선/케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DK72311000	절연전선	HFIX 1.5㎟, 구내	m	1,765	86.50%
DK72312000	절연전선	HFIX 1.5㎟, 바닥	m	1,365	77.14%
DK72411000	절연전선	HFIX 2.5㎟, 구내	m	1,864	82.03%
DK72412000	절연전선	HFIX 2.5㎟, 바닥	m	1,565	75.26%
DK72511000	절연전선	HFIX 4㎟, 구내	m	2,130	75.30%
DK72512000	절연전선	HFIX 4㎟, 바닥	m	1,955	70.65%
DK72611000	절연전선	HFIX 6㎟, 구내	m	2,295	69.41%
DK72711000	절연전선	HFIX 10㎟, 구내	m	5,488	72.89%
DK72811000	절연전선	HFIX 16㎟, 구내	m	5,772	70.10%
DK72911000	절연전선	HFIX 25㎟, 구내	m	8,326	66.53%
DK82111000	절연전선	HFIX 35㎟, 구내	m	9,200	60.32%
DK82211000	절연전선	HFIX 50㎟, 구내	m	13,176	59.04%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리, Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 정돈, 청소

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DK7******* 옥내전선/케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DK77311200	전력케이블	FR3 1.5㎟×2C, 구내	m	3,412	62.93%
DK77311300	전력케이블	FR3 1.5㎟×3C, 구내	m	4,627	67.33%
DK77411400	전력케이블	FR3 2.5㎟×4C, 구내	m	6,971	68.80%
DK77311040	전력케이블	FR3 1.5㎟×20C, 구내	m	18,015	70.52%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리, Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 정돈, 청소

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DK7******* 옥내전선/케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DK78411200	전력케이블	FR8 2.5㎟×2C, 구내	m	4,498	64.62%
DK78411300	전력케이블	FR8 2.5㎟×3C, 구내	m	6,379	64.09%
DK78411400	전력케이블	FR8 2.5㎟×4C, 구내	m	8,243	61.74%
DK78511200	전력케이블	FR8 4.0㎟×2C, 구내	m	4,192	52.87%
DK78511300	전력케이블	FR8 4.0㎟×3C, 구내	m	7,429	59.26%
DK78611100	전력케이블	FR8 6.0㎟×1C, 구내	m	3,759	70.90%
DK78611200	전력케이블	FR8 6.0㎟×2C, 구내	m	4,508	49.18%
DK78611300	전력케이블	FR8 6.0㎟×3C, 구내	m	8,560	59.45%
DK78611400	전력케이블	FR8 6.0㎟×4C, 구내	m	10,984	69.34%
DK78711200	전력케이블	FR8 10㎟×2C, 구내	m	9,412	64.15%
DK78711300	전력케이블	FR8 10㎟×3C, 구내	m	11,994	58.60%
DK78711400	전력케이블	FR8 10㎟×4C, 구내	m	17,905	61.93%
DK78811200	전력케이블	FR8 16㎟×2C, 구내	m	11,905	63.93%
DK78811300	전력케이블	FR8 16㎟×3C, 구내	m	16,383	62.83%
DK78811400	전력케이블	FR8 16㎟×4C, 구내	m	21,398	61.86%
DK78911100	전력케이블	FR8 25㎟×1C, 구내	m	8,920	67.93%
DK78911200	전력케이블	FR8 25㎟×2C, 구내	m	14,567	58.23%
DK78911300	전력케이블	FR8 25㎟×3C, 구내	m	21,214	59.41%
DK78911400	전력케이블	FR8 25㎟×4C, 구내	m	29,386	58.86%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리, Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 정돈, 청소

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DK8******* 옥내전선/케이블(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DK88111100	전력케이블	FR8 35㎟×1C, 구내	m	10,379	68.32%
DK88111400	전력케이블	FR8 35㎟×4C, 구내	m	36,346	55.01%
DK88211100	전력케이블	FR8 50㎟×1C, 구내	m	14,312	63.38%
DK88211400	전력케이블	FR8 50㎟×4C, 구내	m	49,640	54.21%
DK88311100	전력케이블	FR8 70㎟×1C, 구내	m	19,487	62.05%
DK88411100	전력케이블	FR8 95㎟×1C, 구내	m	24,496	61.17%
DK88611100	전력케이블	FR8 120㎟×1C, 구내	m	28,978	61.50%
DK88711100	전력케이블	FR8 150㎟×1C, 구내	m	35,363	60.90%
DK88811100	전력케이블	FR8 185㎟×1C, 구내	m	37,982	57.44%
DK98111100	전력케이블	FR8 240㎟×1C, 구내	m	48,059	55.99%
DK98311100	전력케이블	FR8 400㎟×1C, 구내	m	57,879	71.63%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리, Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 정돈, 청소

- 결선, Mark 취부 및 8.0 ㎟이하는 단자처리

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DL1******* 통신케이블

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DL11231000	통신케이블	UTP 0.5㎜×4P CAT5E	m	4,115	89.98%
DL11261000	통신케이블	UTP 0.5㎜×25P CAT5E	m	8,640	68.50%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리, Drum 설치 및 해체

- 케이블 절단, 정돈, 청소

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

■ DQ3******* 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DQ33150100	접지선	F-GV 2.5㎟이하, 관내	m	2,074	78.61%
DQ33150200	접지선	F-GV 4.0㎟이하, 관내	m	2,239	72.84%
DQ33150300	접지선	F-GV 6.0㎟이하, 관내	m	2,323	70.56%
DQ33150000	접지선	F-GV 10㎟이하, 관내	m	3,962	69.92%
DQ33250000	접지선	F-GV 16㎟이하, 관내	m	4,493	64.81%
DQ33350000	접지선	F-GV 25㎟이하, 관내	m	6,018	57.79%
DQ33450000	접지선	F-GV 35㎟이하, 관내	m	6,935	50.21%
DQ33550000	접지선	F-GV 50㎟이하, 관내	m	9,085	47.32%
DQ33650000	접지선	F-GV 70㎟이하, 관내	m	14,872	62.94%
DQ33750000	접지선	F-GV 95㎟이하, 관내	m	16,086	42.11%
DQ33950400	접지선	F-GV 120㎟이하, 관내	m	19,362	39.55%

【단가정의】

① 공동주택 관내배선에 적용되며, 접지선 작업은 접지저항 측정을 포함한다.

② 300억원 이상의 공사에는 적용단가의 80%를 적용한다.

【 참 고 자 료 】

1. 2019년 적용 전기공사 조정계수

2. 예정가격작성기준 (계약예규)

(2019. 1.1. 기획재정부 계약예규 제405호)

3. 전기공사 표준시장단가 관리규정

(산업통상자원부훈령 제124호 2018.3.16.)

전기공사 조정계수

1) 산출 목적

◼표준시장단가의 직접공사비는 재료비, 노무비, 직접경비의 통합단가로 구성되었으며, 예정가격산정 및 내역서작성에 있어서 간접공사비 산출을 위한 공사분야별 직접공사비에 대한 비목구성 비율이라고 정의할 수 있다.

◼조정계수는 원가계산에 의한 제경비 산정과 표준시장단가에 의한 간접공사비 산정 시 금액에 차이가 발생하지 않도록 전년도의 분야별 원가계산 내역서를 수집하고 신뢰도 향상을 위한 Up-grade를 계속하여 1년마다 관리기관에서 발표한다.

2) 조정계수 활용

◼공사분야별 표준시장단가에 의한 간접공사비 산정 시 본 조정계수를 활용하여  국가계약법령 계약예규 예정가격작성기준 제3장 제39조에 따라 적용한다.

3) 조정계수 적용예시

원가계산에 의한 제경비 산정	표준시장단가에 의한 간접공사비 산정
간접노무비=직접노무비×요율	간접노무비=직접공사비×조정계수(직노)×요율

4) 2019년 적용 전기공사 조정계수

공 사 분 야		재료비	직접노무비	노무비	재+직노	재+노
전력시설	가공송전	0.05	0.82	0.89	0.88	0.95
	지중송전	0.05	0.89	0.96	0.94	1.01
	가공배전	0.04	0.78	0.85	0.83	0.90
	지중배전	0.07	0.72	0.79	0.80	0.86
	변전일반	0.25	0.70	0.75	0.96	1.00
	변전기기	0.01	0.91	0.99	0.93	1.00
내선시설	공동주택	0.28	0.70	0.76	0.99	1.05
철도시설	전차선로	0.42	0.47	0.51	0.90	0.94

※ 발주기관별 적용기준이 별도로 있는 경우 발주기관별 기준을 따름

간접공사비의 산정방식

원가계산에 의한 제경비 산정	표준시장단가에 의한 간접공사비 산정
1.순공사원가 1.1 재료비 1.2 노무비 1.2.1 직접노무비 1.2.2 간접노무비 : 직접노무비×요율 1.3 경비 1.3.1 산출경비 1.3.2 산재보험료 (노무비)×요율 1.3.3 고용보험료 (노무비)×요율 1.3.4 국민건강보험료 (직접노무비)×요율 1.3.5 국민연급보험료 (직접노무비)×요율 1.3.6 퇴직공제부금비 (직접노무비)×요율 1.3.7 산업안전보건관리비 1)관급자재 없을시 : ∙(재료비+직접노무비)×요율 2)관급자재 사용시:다음중 낮은금액 ∙관급자재 없을시의 1.2배 ∙(재+직노+관급자재)×요율+가산금 1.3.8 기타경비:(재+노)×요율 1.3.9 공사이행보증수수료: (재+직노+산출경비)×요율 1.3.10 환경보전비 (재+직노+산출경비)×요율 2.일반관리비 (순공사원가)×요율 3.이윤 (노무비+경비+일반관리비)×15%	1.직접공사비 : 표준시장단가 (재료비, 직접노무비, 산출경비의 합계액) 2.간접공사비 2.1 간접노무비 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.2 산재보험료 직접공사비×조정계수(노)×요율 2.3 고용보험료 직접공사비×조정계수(노)×요율 2.4 국민건강보험료 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.5 국민연금보험료 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.6 퇴직공제부금비 직접공사비×조정계수(직노)×요율 2.7 산업안전보건관리비 1) 관급자재 없을시 : 직접공사비×조정계수(재+직노)×요율 2) 관급자재 사용시 : 다음중 낮은금액 ∙관급자재 없을시의 1.2배 ∙(직접공사비×조정계수(재+직노)+관급자재)×요율+기초액 ※ 대상액 5억원이상 50억원 미만은 기초액 적용 2.8 기타경비 직접공사비×조정계수(재+노)×요율 2.9 공사이행보증수수료 직접공사비×요율(현행과 동일) 2.10 환경보전비 직접공사비×요율(현행과 동일) 3.일반관리비 (직접공사비+간접공사비)×요율 4.이윤 (직접공사비+간접공사비+일반관리비)×10%

｢예정가격작성기준｣

[시행 2019.01.01.] [기획재정부계약예규 제405호, 2018. 12. 31, 일부개정]

기획재정부(계약제도과), 044-215-5226

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제9조제1항제2호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제6조에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항에 의한 표준시장단가에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조에 의한 전문가격조사기관(이하 "조사기관"이라 한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다. <개정 2015. 3. 1.>

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다. <개정 2014. 1. 10., 2015. 9. 21.>

③계약담당공무원은「부가가치세법」에 따른 면세사업자와 수의계약을 체결하려는 경우에는 부가가치세를 제외하고 예정가격을 작성할 수 있으며, 이 경우 예정가격 조서에 그 사유를 명시하여야 한다.

제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절 총칙

제3조(원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절에 의한다.

제4조(원가계산의 비목) 원가는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분하여 작성한다.

제5조(비목별 가격결정의 원칙) ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 따른다.

ㅇ 재료비 = 재료량 × 단위당가격

ㅇ 노무비 = 노무량 × 단위당가격

ㅇ 경 비 = 소요(소비)량 × 단위당 가격

②재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조에 따라 계산한다.

③계약담당공무원은 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 하며, 일정률로 계상하는 일반관리비, 간접노무비 등에 대해서는 사전 공고한 공사원가 제비율을 준수하여야 한다. <개정 2014. 1. 10.>

④계약담당공무원은 제3항의 각 세비목 및 그 물량산출은 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 작성하여야 한다.

제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) ①계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여야 한다.

②계약담당공무원은 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다. <신설 2012. 4. 2.>

제2절 제조원가계산

제7조(제조원가) 제조원가라 함은 제조과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제8조(작성방법) 계약담당공무원은 제조원가를 계산 하고자 할 때에는 별표1의 제조원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우에 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표1의 제조원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제9조(재료비) 재료비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비, 간접재료비로 한다.  ① 직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다. <개정 2015. 9. 21.>

1. 주요재료비

계약목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

계약목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품·수입부품·외장재료 및 제11조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재등 소모성 물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 「법인세법」 또는 「소득세법」 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 포장재료비

제품포장에 소요되는 재료의 가치

③재료의 구입과정에서 해당재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비에 계상한다. 다만, 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계상한다.

④계약목적물의 제조 중에 발생되는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 한다.

제10조(노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다.   ①직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각호의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기본급의 년 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 「근로기준법」상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없다.

1. 기본급(「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 단위당가격 또는 기획재정부장관이 결정·고시하는 단위당가격으로서 동단가에는 기본급의 성격을 갖는 정근수당·가족수당·위험수당 등이 포함된다)

2. 제수당(기본급의 성격을 가지지 않는 시간외 수당·야간수당·휴일수당 등 작업상 통상적으로 지급되는 금액을 말한다) <개정 2015. 9. 21.>

3. 상여금

4. 퇴직급여충당금

②간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 이 경우에는 제1항 각호 및 단서를 준용한다.

③제1항의 직접노무비는 제조공정별로 작업인원, 작업시간, 제조수량을 기준으로 계약목적물의 제조에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 계산한다.

④제2항의 간접노무비는 제34조에 의한 원가계산자료를 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.

⑤제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

제11조(경비) ①경비는 제품의 제조를 위하여 소비된 제조원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 해당 계약목적물 제조기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조에 의한 원가계산자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여 산출하여야 한다. <개정 2015. 9. 21.>

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 제조하는데 직접 소요되는 해당 비용을 말한다. <개정 2015. 9. 21.>

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않는 운반비로서 원재료 또는 완제품의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 감가상각비는 제품생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치 등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용년수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 해당 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용년수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.

4. 수리수선비는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되고 있는 건물, 기계장치, 구축물, 선박차량 등 운반구, 내구성공구, 기구제품의 수리수선비로서 해당 목적물의 제조과정에서 그 원인이 발생될 것으로 예견되는 것에 한한다. 다만, 자본적 지출에 해당하는 대수리 수선비는 제외한다.

5. 특허권사용료는 계약목적물이 특허품이거나 또는 그 제조과정의 일부가 특허의 대상이 되어 특허권 사용계약에 의하여 제조하고 있는 경우의 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

6. 기술료는 해당 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 노하우(Know-how) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급하는 비용을 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 계상하여 사업년도로부터 이연상각하되 그 적용비례를 기준하여 배분 계산한다.

7. 연구개발비는 해당 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 생산수량에 비례하여 배분 계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속생산으로의 연결이 불확실하여 미래수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

8. 시험검사비는 해당 계약의 이행을 위한 직접적인 시험검사비로서 외부에 이를 의뢰하는 경우의 비용을 말한다. 다만, 자체시험검사비는 법령이나 계약조건에 의하여 내부검사가 요구되는 경우에 계상할 수 있다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기술, 기구 등의 사용료로서 해당 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

11. 복리후생비는 계약목적물의 제조작업에 종사하고 있는 노무자, 종업원등의 의료 위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비("중식 및 간식제공을 위한 비용을 말한다."이하 같다)등 작업조건유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 제조에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고 사용료로서 외부에 지급되는 경우의 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 부분품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 따라 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대 등 소모품 구입비용을 말하며 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 작업현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과 공과는 해당 제조와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 제조와 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 따라 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 제조를 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다)등을 말한다

20. 지급수수료는 법령에 규정되어 있거나 의무지워진 수수료에 한하며, 다른 비목에 계상되지 않는 수수료를 말한다.

21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.

제12조(일반관리비의 내용) 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용중 판매비 등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 수도광열비, 세금과 공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등을 말하며 기업손익계산서를 기준하여 산정한다.

제13조(일반관리비의 계상방법) 제12조에 의한 일반관리비는 제조원가에 별표3에서 정한 일반관리비율(일반관리비가 매출원가에서 차지하는 비율)을 초과하여 계상할 수 없다.

제14조(이윤) 이윤은 영업이익(비영리법인의 경우에는 목적사업이외의 수익사업에서 발생하는 이익을 말한다. 이하 같다.)을 말하며 제조원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우에 기술료 및 외주가공비는 제외한다)의  25%를 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2008. 12. 29.>

제3절 공사원가계산

제15조(공사원가) 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제16조(작성방법) 계약담당공무원은 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우에 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비 및 간접재료비로 한다.  ①직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

공사목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 제19조제3항제13호에 의해 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일·접착제·용접가스·장갑등 소모성물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 「법인세법」 또는 「소득세법」 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 가설재료비

비계, 거푸집, 동바리 등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

③재료의 구입과정에서 해당재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비등의 부대비용은 재료비에 계상한다. 다만 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계상한다.

④계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 한다.

제18조(노무비) 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조와 제10조를 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1을 참고하여 계산한다.

제19조(경비) ①경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 해당 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조에 의한 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 시공하는데 소요되는 해당 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 기계경비는 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈상의 건설기계의 경비산정기준에 의한 비용을 말한다.

4. 특허권사용료는 타인 소유의 특허권을 사용한 경우에 지급되는 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

5. 기술료는 해당 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노하우(Know-how) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 계상하여 사업초년도부터 이연상각하되 그 사용비례를 기준으로 배분계산한다.

6. 연구개발비는 해당 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 사용비례를 기준하여 배분계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속시공으로서의 연결이 불확실하여 미래 수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

7. 품질관리비는 해당 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상(시험관리인)되는 것은 제외한다.

8. 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙사, 화장실 등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계기구(건설기계를 제외한다)의 사용료를 말한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건 에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하고, 동 보험료는 「건설산업기본법」 제22조제7항 등 관련법령에 정한 바에 따라 계상하며, 재료비에 계상되는 보험료는 제외한다. 다만 공사손해보험료는 제22조에서 정한 바에 따라 별도로 계상된다. <개정 2015. 9. 21.>

11. 복리후생비는 계약목적물을 시공하는데 종사하는 노무자·종업원·현장사무소직원 등의 의료위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비등 작업조건 유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 시공에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고사용료로서 외부에 지급되는 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 따라 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대등 소모용품 구입비용을 말하며, 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과 공과는 시공현장에서 해당공사와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세, 사업소세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 시공과 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 시공을 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다) 및 공사시공기록책자 제작비등을 말한다.

20. 지급수수료는 시행령 제52조제1항 단서에 의한 공사이행보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제34조 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제13조의2의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」제68조의3에 의한 건설기계 대여대금 지급보증 수수료 등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말한다. 이경우 보증서 발급수수료는 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 계상한다. <개정 2015. 9. 21.>

21. 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말한다.

22. 보상비는 해당 공사로 인해 공사현장에 인접한 도로 하천·기타 재산에 훼손을 가하거나 지장물을 철거함에 따라 발생하는 보상·보수비를 말한다. 다만, 해당공사를 위한 용지보상비는 제외한다.

23. 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.

24. 건설근로자퇴직공제부금비는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 의하여 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말한다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제18조에 의하여 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다.

25. 관급자재 관리비는 공사현장에서 사용될 관급자재에 대한 보관 및 관리 등에 소요되는 비용을 말한다. <신설 2015. 1. 1.>

26. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령에 규정되어 있거나 의무 지워진 경비를 말한다.

제20조(일반관리비) 일반관리비의 내용은 제12조와 같고 별표3에서 정한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없으며, 아래와 같이 공사규모별로 체감 적용한다. <개정 2011. 5. 13., 2015. 9. 21.>

제21조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우에 기술료 및 외주가공비는 제외한다)의 15%를 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2008. 12. 29.>

제22조(공사손해보험료) ①공사손해보험료는 계약예규 「공사계약일반조건」 제10조에 의하여 공사손해보험에 가입할 때에 지급하는 보험료를 말하며, 보험가입대상 공사부분의 총공사원가(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤의 합계액을 말한다. 이하 같다)에 공사손해 보험료율을 곱하여 계상한다.

②발주기관이 지급하는 관급자재가 있을 경우에는 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가와 관급자재를 합한 금액에 공사손해보험료율을 곱하여 계상한다.

③제1항에 의한 공사손해보험료를 계상하기 위한 공사손해보험료율은 계약담당공무원이 설계서와 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다.

제4절 학술연구용역 원가계산

제23조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. "학술연구용역"이라 함은 "학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역"을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.

가. 위탁형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식

나. 공동연구형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

다. 자문형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

2. "책임연구원"이라 함은 해당 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우에 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 해당 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. "연구원"이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.

4. "연구보조원"이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 해당 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.

5. "보조원"이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다. <신설 2015. 9. 21.>

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하 "인건비"라 한다), 경비, 일반관리비등으로 구분하여 작성한다. 다만, 제23조제1호나목 및 다목에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다. <개정 2015. 9. 21.>

제25조(작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다

제26조(인건비) ①인건비는 해당 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 별표5에서 정한 기준단가에 의하되, 「근로기준법」에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2018. 12. 31.>

②이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음 년도부터는 매년 전년도 소비자물가 상승률만큼 인상한 단가를 기준으로 한다.

제27조(경비) 경비는 계약목적을 달성하기 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제1호등급, 연구원, 연구보조원 및 보조원은 동표 제2호등급을 기준으로 한다. <개정 2008. 12. 29., 2015. 9. 21.>

2. 유인물비는 계약목적을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대포함)를 말한다.

3. 전산처리비는 해당 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.

4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 비용을 말한다.

5. 회의비는 해당 연구내용과 관련하여 자문회의, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 해당 연도 예산안 작성 세부지침상 위원회 참석비를 기준으로 한다. <개정 2010. 4. 15. 2016. 12. 30.>

6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.

7. 교통통신비는 해당 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

8. 감가상각비는 해당 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제11조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제28조(일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2015. 9. 21.>

②이윤은 영업이익을 말하며, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 시행규칙 제8조에서 정한 이윤율을 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2008. 12. 29.>

제29조(회계직공무원의 주의의무) ①계약담당공무원은 학술연구용역 의뢰시에는 해당 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적을 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

②각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 해당 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다 계상되지 않도록 주의하여야 한다. <개정 2008. 12. 29.>

제5절 기타용역의 원가계산

제30조(기타용역의 원가계산) ①엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

②원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약에 대한 인건비의 기준단가는 다음 각호의 어느 하나에 따른 노임에 의하되, 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. <개정 2015. 9. 21., 2017. 12. 28.>

1. 시설물관리용역: 「통계법」 제17조의 규정에 따라 중소기업중앙회가 발표하는 ‘중소제조업 직종별 임금조사 보고서’(최저임금 상승 효과 등 적용시점의 임금상승 예측치를 반영한 통계가 있을 경우 동 통계를 적용한다. 이하 이 조에서 ‘임금조사 보고서’라 한다)의 단순노무종사원 노임(다만, 임금조사 보고서상 해당직종의 노임이 있는 종사원에 대하여는 해당직종의 노임을 적용한다) <신설 2017. 12. 28.><개정 2018. 12. 31.>

2. 그 밖의 용역: 임금조사 보고서의 단순노무종사원 노임 <신설 2017. 12. 28.>

제6절 원가계산용역기관

제31조(원가계산용역기관의 요건) ①시행규칙 제9조제3항제2호의 "전문인력 10명 이상"은  다음의 요건을 갖춘 인원을 말한다. <개정 2018. 12. 31.>

1. 국가공인 원가분석사 자격증 소지자 6인 또는 원가계산업무에 종사(연구기간 포함)한 경력이 3년 이상인자 4인, 5년 이상인자 2인 <신설 2018. 12. 31.>

2. 이공계대학 학위소지자 또는 「국가기술자격법」에 의한 기술·기능분야의 기사 이상인 자 2인 <신설 2018. 12. 31.>

3. 상경대학 학위소지자 2인 <신설 2018. 12. 31.>

②시행규칙 제9조제2항제2호 및 제3호의 기관의 경우에는 제1항 각호의 인원이 대학(교) 직원 또는 대학(교) 부설연구소 직원이어야 하며, 각 분야별 상시고용인원 중에 교수(부교수,  조교수, 전임강사 포함)는 1인 이하로 하여야 한다.  <신설 2018. 12. 31.>

③계약담당공무원은 시행규칙 제9조제3항제3호의 기본재산 요건 구비 여부를 판단함에 있어 자본금은 최근연도 결산재무제표(또는 결산재무상태표)상의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 적용하여야 한다.  <신설 2018. 12. 31.>

④용역기관은 본부 외에 별도로 지사·지부 또는 출장소, 연락사무소 등을 설치하여 원가계산용역업무를 수행할 수 없다. <제2항에서 이동 2018. 12. 31.>

제31조의2(용역기관에 대한 제재) 계약담당공무원은 원가계산용역기관이 자격요건 심사 시에 허위서류를 제출하는 등 관련 규정을 위반하거나 원가계산용역을 부실하게 한 경우에는 국가기관의 원가계산용역업무를 수행할 수 없도록 해당 용역기관의 주무관청 등 감독기관에 요청할 수 있다. <신설 2010. 4. 15.>

제32조(원가계산용역 의뢰시 주의사항) ①계약담당공무원은 제31조의 요건을 갖춘 기관에 한하여 원가계산내용에 따른 전문성이 있는 기관에 용역의뢰를 하여야 한다. 다만, 제31조의 요건을 갖춘 용역기관들의 단체로서 「민법」 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인이 동 요건 충족여부를 확인한 경우에는 별도의 요건심사를 면제할 수 있다.

②계약담당공무원은 용역의뢰시에 제1항 단서에서 규정한 용역기관들의 단체에게 용역기관의 자격요건 심사를 의뢰하여 그 충족여부를 확인하여야 한다. (제1항 단서에 따라 심사가 면제된 용역기관은 제외) <신설 2010. 4. 15. 개정 2015. 9. 21.>

③계약담당공무원은 제1항의 경우에 해당 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 시행령 제49조에 의한 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서 등을 징구하여야 한다. <제2항에서 이동 2010. 4. 15.>

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항

2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항

3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항

4. 기타 원가계산 수행에 필요하다고 인정되는 사항

④계약담당공무원은 최종원가계산서에 해당 용역기관의 장[대학(교) 연구소의 경우에는 연구소장] 및 책임연구원이 직접 확인·서명하였음을 확인하여야 한다. <제3항에서 이동 2010. 4. 15.>

⑤계약담당공무원은 용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령, 시행규칙, 이 예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 해당 원가계산의 적정을 기하여야 한다. 이 경우에 원가계산의 적정성을 기하기 위해 필요하다고 판단되는 때에는 해당 원가계산서를 작성하지 아니한 다른 용역기관에 검토를 의뢰할 수 있다. <제2항에서 이동 2010. 4. 15. 개정 2010. 10. 22. 2016. 12. 30.>

⑥ 계약담당공무원은 제1항에 따라 원가계산용역기관에 용역의뢰를 하려는 경우 시행규칙 제9조제2항부터 제4항까지의 요건을 확인하기 위해 원가계산용역기관으로 하여금 다음 각 호의 서류를 제출하게 하여야 한다. <신설 2018. 12. 31.>

1. 정관(학교의 연구소 또는 산학협력단의 경우 학칙이나 연구소 규정)

2. 법인등기부 등본

3. 설립허가서 등 시행규칙 제9조제2항각호의 기관임을 증명하는 서류

4. 제1항 각호의 인력에 대한 학위, 자격증명서, 재직증명서 등 자격 및 재직여부를 증명하는 서류

5. 재무제표 등 시행규칙 제9조제3항제3호에 따른 기본재산을 증명할 수 있는 서류

6. 기타 자격요건 등 확인을 위해 필요하다고 인정되는 서류

제7절 보칙

제33조(특례설정 등) ①각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 동 기준에 따른 원가계산이 곤란하다고 인정될 때에는 특례를 설정할 수 있다. <개정 2015. 9. 21.>

②각 중앙관서의 장은 반복적 또는 계속적으로 발주되는 공사에 있어서는 최근의 발주된 동종의 공사에 대한 원가계산서에 따라 예정가격을 작성할 수 있다.

제34조(원가계산자료의 비치 및 활용) ①계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약대상업체에 대하여는 해당업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정)확인 결과를 활용하여 제7조, 제15조의 비목별 가격결정 및 제12조, 제20조의 일반관리비 계상을 위한 기초자료로 활용할 수 있다.

②계약담당공무원은 공사원가계산을 위하여 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈"에 따라 제15조의 비목별 가격을 산출할 수 있으며, 동 품셈적용대상공사가 아닌 경우와 동 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 제1항을 준용한다.

제35조(외국통화로 표시된 재료비의 환율적용) 예정가격을 산출함에 있어서 외국통화로 표시된 재료비는 원가계산시 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적용하여 환산한다.

제36조(세부시행기준) 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항에 관하여는 기획재정부장관이 그 기준을 정할 수 있다.

제3장 표준시장단가에 의한 예정가격작성

제37조(표준시장단가에 의한 예정가격의 산정) ⓛ 표준시장단가에 의한 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다. <개정 2015. 3. 1.>

② 시행령 제42조제1항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우로서 추정가격이 100억원 미만인 공사에는 표준시장단가를 적용하지 아니한다. <신설 2015. 3. 1.>

제38조(직접공사비) ① 직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전관리비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우에는 해당 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 금액을 산정하여야 한다.

④각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관은 직접공사비를 공종별로 직접조사·집계하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 국민건강보험료

5. 국민연금보험료

6. 건설근로자퇴직공제부금비

7. 산업안전보건관리비

8. 환경보전비

9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과 공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법령에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항을 적용한다.

제40조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다. <개정 2011. 5. 13., 2015. 9. 21.>

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 이윤율은 시행규칙에서 정한 기준에 따른다.

제42조(공사손해보험료) 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제12장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 표준시장단가에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다. <개정 2015. 3. 1.>

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제4장 복수예비가격에 의한 예정가격의 결정

제44조의2(복수예비가격 방식에 의한 예정가격의 결정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 예정가격의 유출이 우려되는 등 필요하다고 인정되는 경우 복수예비가격 방식에 의해 예정가격을 결정할 수 있으며, 이 경우에는 이 장에서 정한 절차와 기준을 따라야 한다.

[본조신설 2018. 12. 31.]

제44조의3(예정가격 결정 절차) ①계약담당공무원은 입찰서 제출 마감일 5일 전까지 기초금액(계약담당공무원이 시행령 제9조제1항의 방식으로 조사한 가격으로서 예정가격으로 확정되기 전 단계의 가격을 말하며,「출판문화산업 진흥법」제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 간행물의 정가를 말한다)을 작성하여야 한다.

② 계약담당공무원은 제1항에 따라 작성된 기초금액의 ±2% 금액 범위 내에서 서로 다른 15개의 가격(이하 "복수예비가격"이라 한다)을 작성하고 밀봉하여 보관하여야 한다.

③ 계약담당공무원은 입찰을 실시한 후 참가자 중에서 4인(우편입찰 등으로 인하여 개찰장소에 출석한 입찰자가 없는 때에는 입찰사무에 관계없는 자 2인)을 선정하여 복수예비가격 중에서 4개를 추첨토록 한 후 이들의 산술평균가격을 예정가격으로 결정한다.

④ 유찰 등으로 재공고 입찰에 부치려는 경우에는 복수예비가격을 다시 작성하여야 한다.

[본조신설 2018. 12. 31.]

제44조의4(세부기준·절차의 작성) ①각 중앙관서의 장은 이 장에서 정하지 아니한 사항으로서 복수예비가격에 의한 예정가격의 작성과 관련하여 필요한 사항에 대하여는 세부기준 및 절차를 정하여 운용할 수 있다.

② 제44조의3의 규정에도 불구하고「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템 또는 동법 제14조에 따른 자체전자조달시스템을 통해 전자입찰을 실시하는 경우에는 제44의3의 규정 을 적용하지 아니하고 해당 기관이 정하는 기준에 따라 예정가격을 결정할 수 있다.

[본조신설 2018. 12. 31.]

제5장 전문가격조사기관의 등록 및 조사업무

제45조(전문가격조사기관 등록) 이 장은 시행규칙 제5조제1항제2호에 의한 전문가격조사기관의 등록에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 공신력 있는 조사기관에 의한 조사가격의 객관성과 신뢰성을 확보하여 예정가격의 합리적 결정과 이에 따른 예산의 효율적 집행을 도모함을 목적으로 한다. <개정 2016. 12. 30.>

제46조(등록자격요건) 전문가격조사기관으로 등록하고자하는 자는 다음 각호의 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 정관상 사업목적에 가격조사업무가 포함되어있는 비영리법인

2. 별첨 "표준가격조사요령"에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 월1회이상 발행한 실적이 있는 자

제47조(등록신청) 제46조의 자격요건을 갖춘 자가 전문가격조사기관으로 등록하고자할 경우에는 별표7의 등록 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.

1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부

2. 제46조제2호에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부

3. 조사요원 재직증명서 1부

4. 「국가기술자격법 시행규칙」 제4조관련 별표5(기술·기능분야)에 의한 기계, 전기, 통신, 토목, 건축 직무분야 중 3개이상 직무분야의 산업기사 이상인 자의 재직증명서 1부

제48조(등록증의 교부) 기획재정부장관은 제47조에 의한 전문가격조사기관등록신청자가 제46조의 자격요건을 갖춘 경우에는 조사기관등록대장에 등재하고, 그 신청인에게 별표 8의 전문가격조사기관등록증을 교부한다.

제49조(가격정보에 관한 간행물) ①전문가격조사기관으로 등록한 기관은 매월 1회이상 별첨 표준가격조사요령에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 발행하여야 한다.

②제1항에 의한 가격의 정보에 관한 정기간행물에는 조사기관의 등록번호와 등록 년월일을 기재하여야 한다.

제50조(등록사항의 변경신청) ①전문가격조사기관으로 등록한 자가 제46조의 등록요건과 법인명, 대표자, 주소 등이 변경된 때에는 별표 9의 등록사항변경신고서를 작성하여 기획재정부장관에게 60일이내에 신고하여야 한다.

②기획재정부장관은 제1항의 등록사항 변경신고서의 내용에 따라 조사기관등록증을 재발급한다. 단, 등록번호 및 등록년월일은 변경하지 아니한다

제51조(등록의 취소) 기획재정부장관은 다음 각호의 어느 하나에 해당될 경우에는 전문가격조사기관의 등록을 취소할 수 있다.

1. 제46조에 의한 자격요건에 미달될 때

2. 정당한 조사방법에 의하지 아니하고 담합 등 허위로 가격을 게재하는 경우

3. 기획재정부장관의 자료제출의 요구를 받고도 정당한 사유 없이 이를 제출하지 아니하는 경우

4. 기획재정부장관에 의한 3회이상 시정조치를 받고도 이에 응하지 않은 경우

5. 조사원이 윤리강령 등에 위배되는 행동으로 인하여 사회적 물의를 야기한 경우

제52조(등록기관의 지도감독) ① 기획재정부장관은 제45조에 규정한 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 조사기관에 대하여 가격조사에 관한 필요한 지시 및 시정조치를 명할 수 있다.

②기획재정부장관은 년 1회이상 조사기관에 대하여 감사를 할 수 있다.

제6장 보칙

제53조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2015. 9. 21.>

부칙  <제405호, 2018. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 계약예규는 2019년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제31조 및 제32조의 개정규정은 2019년 3월 5일부터 시행한다.

제2조(적용례)  이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고하거나 계약체결 하는 경우부터 적용한다.

｢전기공사 표준시장단가 관리규정」

제정 2010.3.4 지식경제부 훈령 제60호

개정 2015.2.25 산업통상자원부 훈령 제65호

개정 2018.3.16 산업통상자원부 훈령 제124호

제1조(목적) 이 규정은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제9조제1항제3호에 의한 전기공사 표준시장단가를 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 관리기관이 제정하는 전기공사 표준시장단가는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업에서 시행하는 전기공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①산업통상자원부장관은 한국전기산업연구원을 표준시장단가 관리기관(이하 “관리기관”이라 한다)으로 지정한다.

②관리기관의 장은 표준시장단가의 제·개정, 연구·조사, 해석·보급 등 표준시장단가에 관한 전반적인 업무를 관장하며 이를 효율적으로 운영하여야 한다.

③관리기관의 장은 표준시장단가 자료의 수집·산정·보급·축적을 위하여 정보시스템의 구축 등 적정한 방법을 강구하여야 한다.

④산업통상자원부장관은 관리기관이 관련 업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(운영재원) 전기공사 표준시장단가 업무에 필요한 경비는 「전기사업법」제49조의 규정에 의한 전력산업기반기금 또는 정부외의 자의 출연금으로 충당한다.

제5조(표준시장단가 자료의 제출) 제2조의 규정에 따라 표준시장단가를 적용하는 기관은 설계예산서, 계약내역서, 단가산출서, 수량산출서, 일위대가표 등 표준시장단가 관련 자료를 각각 5월말과 11월말까지 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

제6조(위원회의 설치 및 기능) ①다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 관리기관 내에 심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

1. 전기공사 수량산출기준의 제·개정

2. 전기공사 표준시장단가의 적정성

3. 그 밖에 표준시장단가 관리를 위하여 관리기관의 장이 위원회에 부의한 사항

②위원회 위원은 위원장 1명을 포함한 13명으로 하고, 표준시장단가 관련 정부, 학계․연구기관, 발주기관, 전기공사업계 등의 전문가로 구성한다.

③당연직위원은 산업통상자원부 전력산업과장과 관리기관의 이사 1명으로 하며, 당연직 이외의 위원은 표준시장단가 관련 관계기관의 업무담당자 및 전문적인 지식이 있는 자로 한다.

④위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 분과위원회 및 전문위원회를 둘 수 있다.

⑤관리기관의 장은 위원회의 구성 및 운영에 필요한 세부지침을 정하여 산업통상자원부장관의 승인을 받아 운영한다.

제7조(표준시장단가의 확정 등) ①관리기관의 장은 위원회의 심의를 거쳐 연 2회 표준시장단가를 확정한 후 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다.

②산업통상자원부장관은 제1항에 따라 제출받은 표준시장단가를 승인하고, 관리기관의 장은 이를 발표하여야 한다.

제8조(전기공사비지수 및 조정계수의 관리 등) ①관리기관은 전기공사비지수와 관련하여「통계법」제15조에 따른 통계작성지정기관으로 지정을 받아야 하며,「통계법」제18조에 의하여 통계작성 승인을 받아야 한다.

②관리기관의 장은 전기공사비지수 및 조정계수를 산출하여 전기공사비지수는 월 1회, 조정계수는 연 1회 발표하여야 한다.

제9조(재검토기한) 산업통상자원부장관은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제10조(기타) 이 규정에서 정하지 않은 사항은 관계법령 및 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따른다.

부     칙 < 지식경제부 훈령 2010.3.4 >

①(시행일) 이 규정은 발령일로부터 시행한다.

②(실적공사비관리기관운영 등에 관한 경과조치) 이 규정 발령전에 이루어진 전기공사 실적공사비 관련 업무 및 관리기관 지정은 각각 이 규정에 의한 것으로 본다.

부     칙 < 산업통상자원부 훈령 2015.2.25 >

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

부     칙 < 산업통상자원부 훈령 2018.3.16 >

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

(비 매 품)

2019년 하반기

전기공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가

인 쇄 2019. 12. 04.

발 행 2019. 12. 04.

편 저 한국전기산업연구원

기술정책실

발행인 허 헌

발행처 한국전기산업연구원

서울 강서구 공항대로 58가길 8

☏ 02) 2168-1372~3, □ 1377